# Hooldus ja puhastamine

- Tähelepanu! Lülitage liimipüstol enne hooldus- ja puhastustöid välja.

- Hea ja ohutu töö tagamiseks hoidke liimipüstol puhas.

Pärast liimi tahkumist saab selle nüri esemega eemaldada. Ärge kasutage puhastamiseks lahusteid. Kokkuliimitud materjale saab vajaduse korral kuumutamise teel uuesti lahti sulatada.

Sissepandud liimipulka (3) ei tohi liimipüstoli vigastumise vältimiseks liimipüstolist tahapoole välja võtta.