# Technické údaje

Akumulátorová lepiaca pištoľ |  | AdvancedGlue 18V
--- | --- | ---
Vecné číslo |  | ‎3 603 B64 8..‎‎‎‎
Menovité napätie | V= | 18
Čas nahrievania ccaA) | min | 2
Teplota lepenia (voliteľne) | °C °C | 130 200
Max. lepiaci výkon | g/min | 20
Lepiaca tyčinka
Priemer | mm | 11
Dĺžka | mm | 45 – 200
Čas prevádzkyA) na jedno nabitie akumulátora do |  | 10 lepiacich tyčiniek
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 0,68 – 0,99
Povolená teplota okolia |  |
pri nabíjaní | °C | 0 ... +35
pri prevádzke a pri skladovaní | °C | +5 ... +40
Odporúčané akumulátory |  | PBA 18V...W-.
Odporúčané nabíjačkyC) |  | AL 18...

A)

  Merané pri 20–25 °C s akumulátorom PBA 18V 2.5Ah W-. a teplote spracovania 200 °C.

B)

  V závislosti od použitého akumulátora

C)

  Nasledujúce nabíjačky nie sú kompatibilné s akumulátorom PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV