# Ieteikumi lietošanai

## Apstrādes temperatūra

Līmpistolei var iestatīt divas dažādas apstrādes temperatūras (130 °C un 200 °C).

Ja darbības laikā veicat apstrādes temperatūras maiņu, attiecīgais temperatūras atlases taustiņš mirgo (7) vai (9) zaļā krāsā tik ilgi, līdz ir sasniegta vēlamā temperatūra. Atdzišanas process, temperatūrai noslīdot no 200 °C līdz 130 °C, var ilgt vairākas minūtes.

Apstrādes temperatūra | Materiāls
--- | ---
130 °C Temperatūras atlases taustiņš (9) | Karstumneizturīgi materiāli (piem., stiropors®); nav piemērots PE, PP, PTFE un mīkstajai PVC)
200 °C Temperatūras atlases taustiņš (7) | Papīrs, kartons, korķis, koks, āda, tekstils, putuplasts, plastmasa (izņemot PE, PP, PTFE un mīksto PVC), keramika, porcelāns, metāls, stikls un akmens

Lietojiet tikai līmpistoles ražotāja ieteiktu un apstrādes temperatūrai piemērotu līmvielu.

## Vispārīgie darba un tīrīšanas ieteikumi

Materiāls/Priekšmets | Ieteikums
--- | ---
Gari priekšmeti ar lielu virsmu | Uznesiet līmvielu punktu veidā
Lokani materiāli (piemēram, audumi) | Uznesiet līmvielu līniju veidā

- Nelietojiet salīmējamo virsmu tīrīšanai degošus šķīdinātājus. Šķīdinātāja paliekām saskaroties ar karsto līmvielu, tās var aizdegties vai izdalīt veselībai kaitīgus tvaikus.

Uz auduma nonākušo līmvielu nav iespējams noņemt.

Sacietējušo līmvielu drīkst krāsot un lakot.

## Kļūmes – cēloņi un novēršana

Kļūme | Cēlonis | Novēršana
--- | --- | ---
Līmvielas stienis nepārvietojas. | Līmvielas stienis ir nolietots | Ievietojiet jaunu līmvielas stieni
Līmvielas stieņa diametrs ir pārāk liels vai pārāk mazs | Lietojiet ieteiktos oriģinālos līmvielas stieņus
Līmvielas stienis ir pārāk īss | Lietojiet ieteiktos oriģinālos līmvielas stieņus
Ievietojiet vēl vienu līmvielas stieni
Līmvielas stienis krīt ārā no līmpistoles. | Līmvielas stieņa diametrs ir pārāk mazs | Lietojiet ieteiktos oriģinālos līmvielas stieņus
Pēc padeves beigām vērojams liels pēcdarbības vai pilēšanas laiks. | Līmvielas stieņa kušanas temperatūra ir pārāk zema | Lietojiet ieteiktos oriģinālos līmvielas stieņus
Iestādiet pareizu apstrādes temperatūru ar temperatūras atlases taustiņu
Līmpistole pastāvīgi pil, arī tad, ja padeves taustiņš netiek nospiests. | Līmvielas stieņa kušanas temperatūra ir pārāk zema | Lietojiet ieteiktos oriģinālos līmvielas stieņus
Iestādiet pareizu apstrādes temperatūru ar temperatūras atlases taustiņu
Padeves process ir apgrūtināts. | Līmvielas stieņa diametrs ir pārāk liels un/vai līmvielas stieņa kušanas temperatūra ir pārāk zema | Lietojiet ieteiktos oriģinālos līmvielas stieņus
Iestādiet pareizu apstrādes temperatūru ar temperatūras atlases taustiņu
Līmvielas stieņa padeve ir bloķēta atpakaļvirzienā izplūstošās līmvielas dēļ. | Līmvielas stieņa diametrs ir pārāk mazs un/vai līmvielas stieņa kušanas temperatūra ir pārāk zema | Lietojiet ieteiktos oriģinālos līmvielas stieņus
Iestādiet pareizu apstrādes temperatūru ar temperatūras atlases taustiņu
Līmviela izplūst nevienmērīgi. | Līmvielas stieņa kušanas temperatūra ir pārāk zema | Lietojiet ieteiktos oriģinālos līmvielas stieņus
Iestādiet pareizu apstrādes temperatūru ar temperatūras atlases taustiņu
Līmvielas stieņa padeve nav vienmērīga | Spiediet padeves taustiņu ar mērenu, pastāvīgu spēku
Līmējums turas tikai vienā vietā. | Līmviela jau ir daļēji atdzisusi pirms salīmējamo priekšmetu saspiešanas | Ātrāk saspiediet kopā salīmējamos priekšmetus
Vienmēr uzklājiet līmvielu laukuma vai joslas veidā, taču ne viena punkta veidā
Uzkarsējiet salīmējamās virsmas ar karstā gaisa pūtēju
Iestādiet pareizu apstrādes temperatūru
Pēc atdzišanas līmējums atlīp no virsmas. | Uz salīmējamās virsmas ir tauki vai arī tā ir pārāk gluda | Attīriet salīmējamo virsmu no taukiem vai arī padariet to nedaudz raupju
Salīmējamā virsma ir putekļaina | Attīrīt salīmējamo virsmu no putekļiem
Salīmējamā priekšmeta materiāls nav piemērots līmēšanai | Karstā līmviela nav piemērota līmēšanai, izmantojiet speciālu līmi
Mitruma iedarbība | Izmantot tikai sausos apstākļos
Apkārtējās vides temperatūra ir pārāk augsta/zema | Izmantot tikai specifiskā temperatūras diapazonā
Salīmētie krāsns podiņi mitrā telpā atlīmējas. | Mitrums mazina virsmu saķeri. | Karstā līmviela nav piemērota, izmantojiet flīžu līmi uz cementa bāzes
Pielīmētās apavu zoles ātri atlīmējas. | Mitruma iespaidā āda uzbriest, un tā rezultātā mitrums iesūcas līmējuma vietā. | Karstā līmviela nav piemērota līmēšanai, izmantojiet speciālu līmi
Līmvielas uzklāšanas beigās, paceļot līmpistoli no salīmējamās virsmas, veidojas līmvielas „pavedieni“. | Līmēšanas operācijas beigās padeves taustiņš tiek turēts nospiests pārāk ilgi | Īsi pirms līmēšanas operācijas beigām pārtrauciet spiest padeves taustiņu
Sprausla nav notīrīta | Līmvielas uzklāšanas beigās paceļot līmpistoli no līmēšanas vietas, noberziet sprauslu pret līmējamo priekšmetu
Salīmējamie priekšmeti kūst. | Darba materiāls sastāv no materiāla, kas kūst pie zemas temperatūras, piem., stiropors®. | Karstā līmviela nav piemērota , izmantojiet speciālo līmi (low melt) pie apstrādes temperatūras 130 °C, kas tiek iestatīta ar temperatūras atlases taustiņu (9).
Līmēšanas laikā iespējama pirkstu apdegumu rašanās. | Līmēšanas laikā līme izkļūst cauri papīram. | Neturiet salīmējamo priekšmetu rokā
Veiciet līmēšanu uz siltumizturīga silikona paliktņa
Līmēšanas laikā līme izkļūst cauri audumam. | Neturiet salīmējamo priekšmetu rokā
Veiciet līmēšanu uz siltumizturīga silikona paliktņa
Salīmējamais priekšmets ir no metāla | Neturiet salīmējamo priekšmetu rokā
Veiciet līmēšanu uz siltumizturīga silikona paliktņa
Iespīlējiet salīmējamo priekšmetu