# Munkavégzési tanácsok

- Óvja meg a személyeket és az állatokat a forró ragasztóanyagtól és a fúvóka csúcsától. A ragasztóanyag és a fúvóka csúcsa kb. 200 °C hőmérsékletre melegszik fel, Ön megégetheti magát. Ha forró ragasztóanyag ért a bőréhez, azonnal tartsa az érintett területet néhány percre egy hideg vízsugár alá. Ne próbálja meg eltávolítani a forró ragasztóanyagot a bőrről.

Csak olyan ragasztóanyagokat használjon, amelyet a ragasztópisztoly gyártója javasolt és amelyek megfelelnek a megmunkálási hőmérsékletnek.

A ragasztott kötések nedvesség vagy hő hatására kilazulhatnak.

## A ragasztás előkészítése

A ragasztási területeknek tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lenniük.

Az egymáshoz ragasztandó anyagoknak, valamint az alapnak, amelyen a munkát végrehajtják, nem szabad könnyen gyúlékony vagy éghető anyagnak lennie.

A ragasztás előtt ellenőrizze egy próba-munkadarabbal a hőérzékeny anyagokat.

Az összeragasztásra kerülő munkadarabok hőmérsékletének nem szabad +5 °C-nál alacsonyabbnak és +50 °C-nál magasabbnak lennie.

Azokat az anyagokat, amelyek a ragasztóanyag gyorsan lehűtik, egy forrólégfúvóval elő kell melegíteni.

## Ragasztás

- Tegye be az anyaghoz megfelelő (3) ragasztórudat a (4) ragasztórúd fiókba.
- Kapcsolja be a ragasztópisztolyt és szükség esetén jelölje ki a megfelelő (7) vagy (9) hőmérséklet választó gomb megnyomásával a ragasztórúdnak megfelelő megmunkálási hőmérsékletet.
- Várja meg, amíg a ragasztópisztoly felfűtésre kerül. A hőmérséklet választó gomb zöld színben villog.

Mihelyt a hőmérséklet választó gomb folytonosan világítani kezd, a ragasztópisztoly üzemkész.

- Nyomja meg mérsékelt nyomással a (10) előtoló gombot és vigye fel az egyik oldalra a ragasztóanyagot.
- Az összeragasztásra kerülő anyagokat a ragasztóanyag felvitele után azonnal nyomja egymáshoz kb. 30 másodpercre.
  A ragasztási felületet most még korrigálni lehet.

A ragasztási felület kb. 5 perc lehűlési idő elteltével már megterhelhető.

Ha üzem közben átállítja a megmunkálási hőmérsékletet, a megfelelő (7) vagy (9) hőmérséklet választó gomb addig villog zöld színben, amíg a ragasztópisztoly eléri a kívánt célhőmérsékletet. A 200 °C-ról 130 °C-ra való lehűlésnél ez több percig is eltarthat.

- Ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a forró ragasztóanyagot. Áteresztő tulajdonságú anyagok összenyomásához használjon egy szilikon alaplapot.

## A fúvóka kicserélése

Csak eredeti Bosch gyártmányú fúvókákat használjon (1 600 A02 EU3‎).

- A (1) fúvókát csak meleg állapotban lehet kicserélni. Ehhez fűtse fel rövid ideig a ragasztópisztolyt.

- A fúvókacseréhez viseljen védőkesztyűt. A felmelegített fúvókát csak a (2) hővédőnél fogva fogja meg. A fúvóka forró csúcsa égési sérüléseket okozhat.

- Szorítsa meg kézzel az új (1) fúvókát.