# Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych graficznie komponentów odnosi się do schematu pistoletu do klejenia znajdującego na stronach graficznych instrukcji.

(1) | Dysza
(2) | Osłona termiczna
(3) | Wkład kleju topliwegoA)
(4) | Komora wkładu kleju topliwego
(5) | Przycisk odblokowujący akumulatorA)
(6) | AkumulatorA)
(7) | Przycisk wyboru temperatury 200°C
(8) | Włącznik/wyłącznik
(9) | Przycisk wyboru temperatury 130°C
(10) | Przycisk posuwu

A)

  Osprzęt ukazany na rysunkach lub opisany w in‌struk‌cji użytkowania nie wchodzi w standardowy zakres dostawy. Kompletny asortyment wyposażenia dodatkowego można znaleźć w naszym katalogu osprzętu.