# Mise en service

## Mise en marche/arrêt

- Pour mettre en marche le pistolet à colle, actionnez la touche Marche/Arrêt (8).
  Le pistolet à colle chauffe la colle à la température réglée en dernier (130 °C ou 200 °C).
  Pendant le chauffage de la colle, la touche de sélection de température (7) ou (9) clignote en vert. Lorsque la LED cesse de clignoter et reste allumée en vert, le pistolet à colle est prêt à utiliser.

Si vous changez de température en cours d’utilisation, la touche de sélection de température correspondante ((7) ou (9)) se met à clignoter en vert jusqu’à ce que la nouvelle température réglée soit atteinte. Le pistolet à colle peut mettre plusieurs minutes à passer de 200 °C à 130 °C.

- Pour arrêter le pistolet à colle, actionnez la touche Marche/Arrêt (8) jusqu’à ce que la LED de température (7) ou (9) s’éteigne.

Remarque : Après 10 min de non-utilisation, le pistolet à colle s’arrête automatiquement pour économiser l’énergie.

- Si la touche de sélection de température (7) ou (9) reste allumée en rouge à la mise en marche du pistolet, vous devez recharger l’accu.

- Après utilisation, posez le pistolet à colle avec la buse orientée vers le haut et laissez-le refroidir complètement avant de l’emballer ou de le ranger. La buse chaude peut causer des dommages.