# Instructions d’utilisation

- Tenez les personnes et les animaux éloignés de la colle chaude et de la pointe de la buse. La colle et la pointe de la buse deviennent très chaudes (200 °C) : il y a risque de brûlure. Au cas où de la colle brûlante entrerait en contact avec la peau, mettez immédiatement la partie touchée sous un jet d’eau froide pendant quelques minutes. N’essayez pas d’enlever la colle chaude qui adhère à la peau.

N’utilisez que des colles recommandées par le fabricant du pistolet à colle et adaptées aux températures sélectionnables.

Les collages peuvent se défaire sous l’action de l’humidité ou de la chaleur.

## Préparations

Les surfaces de collage doivent être propres, sèches et exemptes de résidus gras.

Les matériaux à coller et le support ne doivent pas être facilement inflammables.

Pour les matériaux sensibles à la chaleur, effectuez d’abord un essai sur une pièce test.

La température des pièces à coller ne doit pas être inférieure à +5 °C ou supérieure à +50 °C.

Il est recommandé de préchauffer avec un décapeur thermique les matériaux qui ont tendance à refroidir trop vite la colle.

## Collage

- Insérez le bâtonnet de colle (3) adapté au matériau à coller dans le logement (4).
- Mettez en marche la pistolet à colle et sélectionnez la température adaptée au bâtonnet de colle utilisé en appuyant sur la touche de sélection de température (7) ou (9).
- Attendez que la colle chauffe. La touche de sélection de température clignote en vert.

Quand la température réglée est atteinte, la touche de sélection de température cesse de clignoter et reste allumée en vert.

- Exercez une pression modérée sur la gâchette d’avance (10) et appliquez la colle sur l’un des côtés.
- Aussitôt après avoir appliqué la colle, pressez les pièces à coller l’une contre l’autre pendant env. 30 s.
  Pendant cette durée, la position des pièces peut encore être corrigée.

Le collage est solide et résistant après env. 5 minutes.

Si vous changez de température en cours d’utilisation, la touche de sélection de température correspondante ((7) ou (9)) se met à clignoter en vert jusqu’à ce que la nouvelle température réglée soit atteinte. Le pistolet à colle peut mettre plusieurs minutes à passer de 200 °C à 130 °C.

- Veillez à ne pas venir en contact avec la colle chaude. Pour presser l’une contre l’autre des pièces poreuses, utilisez un support en silicone.

## Changement de buse

Utilisez uniquement des buses Bosch d’origine (1 600 A02 EU3‎).

- La buse (1) ne peut être changée qu’à chaud. Chauffez pour cela brièvement le pistolet à colle.

- Portez des gants de protection pour le changement de buse. Ne saisissez la buse chaude qu’au niveau du pare-chaleur (2). En touchant la buse chaude, vous risquez de vous brûler.

- Vissez la nouvelle buse (1) fermement avec une main.