# Puštanje u rad

## Uključivanje/isključivanje

- Za uključivanje pištolja za lepljenje pritisnite taster za uključivanje/isključivanje (8).
  Pištolj za lepljenje greje temperaturom obrade koja je poslednja podešena (130 °C ili 200 °C).
  Tokom zagrevanja treperi odgovarajući taster za izbor temperature (7) ili (9) zeleno. Kada svetli zeleno bez prekida, pištolj za lepljenje je spreman za rad.

Ako tokom rada promenite temperaturu obrade, odgovarajući taster za izbor temperature (7) ili (9) treperi zeleno sve dok se ne postigne željena ciljana temperatura. Postupak hlađenja sa 200 °C na 130 °C može da potraje nekoliko minuta.

- Za isključivanje pištolja za lepljenje pritisnite taster za uključivanje/isključivanje (8), sve dok se ne ugasi LED odgovarajućeg tastera za izbor temperature (7) ili (9).

Napomena: Ukoliko se pištolj za lepljenje ne koristi duže od 10 min, on se isključuje automatski radi uštede energije.

- Ukoliko taster za izbor temperature (7) ili (9) nakon ponovnog uključivanja trajno svetli crveno, morate da napunite akumulator.

- Posle upotrebe, pažljivo odložite pištolj za lepljenje i ostavite da se potpuno ohladi, pre nego što ga spakujete. Vrela mlaznica može načiniti ozlede.