# نحوه راه اندازی

## نحوه روشن/خاموش کردن

- جهت روشن کردن چسب تفنگی، دکمه روشن/خاموش (8) را فشار دهید.
  چسب تفنگی بر اساس آخرین دمای عملکرد تنظیم شده (‎130 °C‎ یا ‎200 °C‎) گرم می شود.
  حین گرم شدن، دکمه انتخاب دمای مربوطه (7) یا (9) به رنگ سبز چشمک می زند. اگر به رنگ سبز و به طور ممتد روشن شود، چسب تفنگی آماده کار است.

اگر دمای عملکرد را حین کار تغییر دهید، دکمه انتخاب دمای مربوطه (7) یا (9)، به رنگ سبز چشمک می زند تا زمانی که دمای مورد نظر به دست آید. فرآیند خنک سازی از ‎200 °C‎ تا ‎130 °C‎، ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

- جهت خاموش کردن چسب تفنگی، کلید روشن/خاموش (8) را تا زمانی که LED دکمه انتخاب دمای مربوطه (7) یا (9) روشن شود، فشار دهید.

نکته: اگر چسب تفنگی بیش از ‎10 min‎ مورد استفاده قرار نگیرد، به طور اتوماتیک خاموش می شود تا انرژی ذخیره گردد.

- پس از روشن شدن مجدد دستگاه، اگر دکمه انتخاب دمای (7) یا (9) به رنگ قرمز و به طور ممتد روشن شود، باید باتری را شارژ کنید.

- پیستوله چسب را بعد از استفاده در جای ایمن قرار دهید و قبل از کنار گذاشتن، بگذارید کاملا خنک شود. نازل داغ ممکن است منجر به بروز خسارت گردد.