# Совети при работењето

- Заштитете ги лицата и животните од врелата смеса за лепење и врвот на млазницата. Смесата за лепење и врвот на млазницата стануваат жешки до околу 200 °C постои опасност од изгореници. Доколку со врелата смеса за лепење ја допрете кожата, држете го допреното место неколку минути под ладен млаз вода. Не се обидувајте да ја отстраните жешката смеса за лепење од кожата.

Користете само смеса за лепење што е препорачана од производителот на пиштолот за лепење и соодветна за работната температура.

Лепливиот спој може да се разложи под влијание на влага или топлина.

## Подготовка за лепење

Местата на лепење мора да бидат чисти, суви и без маснотии.

Материјалите што се лепат како и подлогата на која се работи, не смеат да бидат лесно запаливи.

Проверете ја претходно отпорноста на топлина на материјалите, на едно парче за проба.

Деловите што треба да се лепат не смеат да бидат со температура пониска од +5 °C и повисока од +50 °C.

Материјалите кои брзо ја ладат смесата за лепење треба претходно да се загреат со дувалка за топол воздух.

## Лепење

- Вметнете го патронот за лепење (3) кој е соодветен за материјалот во преградата за патрони за лепење (4).
- Вклучете го пиштолот за лепење и по потреба со притискање на соодветното копче за избор на температура (7) или (9) изберете ја соодветната работна температура за стапчето за лепење.
- Оставете го пиштолот за лепење да се загрее. Копчето за избор на температура трепка во зелено.

Штом копчето за избор на температура свети во зелено, пиштолот за лепење е подготвен за работа.

- Со рамномерен притисок притискајте на копчето за придвижување (10) и нанесете го лепилото на едната страна.
- Притиснете ги материјалите што треба да се залепат веднаш по нанесувањето на смесата за лепење за околу до 30 s.
  Сè уште е можна корекција на местото на лепење.

По околу 5 min време на ладење местото на лепење се стврднува.

Ако ја промените работната температура за време на работата, трепка соодветното копче за избор на температура (7) или (9) во зелено, додека не се постигне саканата целна температура. За време на процесот на ладење од 200 °C до 130 °C, тоа може да потрае неколку минути.

- Внимавајте на тоа да не се дојде во контакт со смесата за лепење. За залепување на пропустливи материјали користете силиконска подлога.

## Промена на млазница

Користете само оригинални млазници на Bosch (1 600 A02 EU3‎).

- Млазницата (1) може да се смени само во топла состојба. За таа цел, накратко загрејте го пиштолот за лепење.

- При менување на млазницата носете заштитни ракавици. Фаќајте ја загреаната млазница само на заштитата од топлина (2). Постои ризик од изгореници од жешкиот врв на млазницата.

- Повторно силно затегнете ја млазницата (1).