# Savjeti za primjenu

## Temperatura obrade

Na pištolju za lijepljenje možete namjestiti dvije različite temperature obrade (130 °C i 200 °C).

Ako promijenite temperaturu obrade tijekom rada, treperi odgovarajuća tipka za odabir temperature (7) ili (9) zeleno sve dok se ne postigne željena ciljna temperatura. Kod hlađenja s 200 °C na 130 °C to može potrajati nekoliko minuta.

Temperatura obrade | Materijal
--- | ---
130 °C Tipka za odabir temperature (9) | Materijali osjetljivi na visoke temperature (npr. Styropor®); nije prikladna za PE, PP, PTFE i meki PVC
200 °C Tipka za odabir temperature (7) | Papir, karton, pluto, drvo, koža, tekstil, pjenoplast, plastična masa (osim PE, PP, PTFE i mekog PVC-a), keramika, porculan, metal, staklo i kamen

Upotrebljavajte samo ljepila koja preporučuje proizvođač pištolja za lijepljenje i koja su prikladna za temperaturu obrade.

## Opći savjeti za rad i čišćenje

Materijal/izradak | Preporuka
--- | ---
Dugački izradci velike površine | Ljepilo nanijeti točkasto
Savitljivi materijali (npr. tekstil) | Ljepilo nanijeti linijski

- Ne upotrebljavajte zapaljiva otapala za čišćenje zalijepljenih spojeva. Vruće ljepilo može zapaliti ostatke otapala ili prouzročiti nastajanje štetnih para.

Ostaci ljepila na odjeći ne mogu se ponovno ukloniti.

Zalijepljeni spojevi mogu se premazati lakom.

## Smetnje – uzroci i pomoć

Smetnja | Uzrok | Pomoć
--- | --- | ---
Štapić ljepila se ne transportira. | Štapić ljepila je istrošen | Umetnite novi štapić ljepila
Promjer štapića ljepila je prevelik ili premali | Upotrebljavajte preporučene originalne štapiće ljepila
Štapić ljepila je prekratak | Upotrebljavajte preporučene originalne štapiće ljepila
Umetnite drugi štapić ljepila
Štapić ljepila ispada iz pištolja za lijepljenje. | Promjer štapića ljepila je premali | Upotrebljavajte preporučene originalne štapiće ljepila
Nakon pomicanja je dugo vrijeme nastavka rada odn. sušenja | Temperatura taljenja štapića ljepila je preniska | Upotrebljavajte preporučene originalne štapiće ljepila
Namjestite ispravnu temperaturu obrade tipkom za odabir temperature
Ljepilo iz pištolja za lijepljenje stalno kapa bez pritiska na tipku za pomak. | Temperatura taljenja štapića ljepila je preniska | Upotrebljavajte preporučene originalne štapiće ljepila
Namjestite ispravnu temperaturu obrade tipkom za odabir temperature
Teško se pomiče. | Promjer štapića ljepila je preveliki i/ili temperatura taljenja štapića ljepila je preniska | Upotrebljavajte preporučene originalne štapiće ljepila
Namjestite ispravnu temperaturu obrade tipkom za odabir temperature
Pomak je blokiran izlazom ljepila prema natrag. | Promjer štapića ljepila je premali i/ili temperatura taljenja štapića ljepila je preniska | Upotrebljavajte preporučene originalne štapiće ljepila
Namjestite ispravnu temperaturu obrade tipkom za odabir temperature
Ljepilo ne teče jednolično. | Temperatura taljenja štapića ljepila je preniska | Upotrebljavajte preporučene originalne štapiće ljepila
Namjestite ispravnu temperaturu obrade tipkom za odabir temperature
Pomak nije jednoličan | Polako i jednolično pritisnite tipku za pomak
Površina lijepljenja drži samo na jednoj strani. | Ljepilo se već djelomično ohladilo prije sastavljanja dijelova | Brže sastavite izratke
Umjesto ravnog nanošenja ljepila stavite ljepljive točkice ili trakice
Površinu lijepljenja zagrijte puhalom vrućeg zraka
Namjestite ispravnu temperaturu obrade
Zalijepljeni spoj popušta nakon hlađenja. | Površina lijepljenja je masna ili preglatka | Odmastite ili malo ohrapavite površinu lijepljenja
Površina lijepljenja je prašnjava | Očistite površinu lijepljenja
Materijal izratka nije prikladan | Vruće ljepilo nije prikladno, upotrebljavajte posebno ljepilo
Djelovanje vlage | Upotrebljavajte samo na suhom mjestu
Okolna temperatura previsoka/preniska | Upotrebljavajte samo u određenom području temperature
Zalijepljene pločice u vlažnim prostorijama se odvajaju. | Vlaga se uvlači u zalijepljeni spoj. | Vruće ljepilo nije prikladno, upotrebljavajte ljepilo za pločice na bazi cementa
Zalijepljeni potplati se odvajaju. | Vlaga odiže kožu i uvlači se u zalijepljeni spoj. | Vruće ljepilo nije prikladno, upotrebljavajte posebno ljepilo
Na kraju nanosa ljepila nastaju „niti“ pri podizanju pištolja za lijepljenje od zalijepljenog spoja. | Pri završetku nanošenja ljepila još nije pritisnuta tipka za pomak | Neposredno prije završetka nanošenja ljepila namjestite pomak
Sapnica nije obrisana | Na kraju nanosa ljepila pri podizanju pištolja za lijepljenje od zalijepljenog spoja obrišite sapnicu na izratku
Izradak se rastaljuje. | Izradak je izrađen od materijala nižeg tališta, npr. Styropor®. | Vruće ljepilo nije prikladno Upotrebljavajte posebno ljepilo (low melt) i namjestite temperaturu obrade 130 °C tipkom za odabir temperature (9)
Opekline na prstima koje nastaju pri lijepljenju | Pri nanošenju ljepilo probija papir. | Izradak ne držite u ruci
Lijepljenje izvodite na silikonskoj podlozi otpornoj na toplinu
Pri nanošenju ljepilo probija tkaninu. | Izradak ne držite u ruci
Lijepljenje izvodite na silikonskoj podlozi otpornoj na toplinu
Zagrijani metalni izradak | Izradak ne držite u ruci
Lijepljenje izvodite na silikonskoj podlozi otpornoj na toplinu
Stegnite izradak