# Punere în funcţiune

## Pornirea/Oprirea

- Pentru conectarea pistolului de lipit, apasă tasta de pornire/oprire (8).
  Pistolul de lipit se încălzeşte până la atingerea ultimei temperaturi de prelucrare setate (de 130 °C sau 200 °C).
  În timpul încălzirii, tasta de selectare a temperaturii (7) sau (9) se aprinde intermitent în verde. Când aceasta se aprinde permanent în verde, pistolul de lipit este pregătit pentru funcţionare.

Dacă în timpul funcţionării modifici temperatura de prelucrare, tasta corespunzătoare de selectare a temperaturii (7) sau (9) se aprinde intermitent în verde până la atingerea temperaturii ţintă dorite. În timpul procesului de răcire de la 200 °C la 130 °C, acest lucru poate dura câteva minute.

- Pentru deconectarea pistolului de lipit, apasă tasta de pornire/oprire (8) până când LED-ul tastei corespunzătoare de selectare a temperaturii (7) sau (9) se stinge.

Observaţie: Dacă pistolul de lipit nu este utilizat timp de peste 10 minute, acesta se deconectează automat pentru a economisi energie.

- Dacă după reconectare tasta de selectare a temperaturii (7) sau (9) se aprinde permanent în roşu, acumulatorul trebuie încărcat.

- După utilizare, puneţi jos în condiţii de siguranţă pistolul de lipit şi lăsaţi-l săse răcească complet înainte de a-l pune la o parte. Duza fierbinte poate provoca pagube.