# Manutenção e limpeza

- Atenção! Desligue a pistola de colar antes de trabalhos de manutenção e limpeza.

- Manter a pistola de colar sempre limpa, para trabalhar bem e de forma segura.

Depois de a cola estar dura, pode removê-la com um objeto rombo. Não use solventes para a limpeza. As junções podem ser novamente soltas, se necessário, por aquecimento.

Um bastão de cola (3) inserido não pode ser removido para trás para fora da pistola de colar, para não danificar a pistola de colar.