# Alkalmazási tanácsok

## Megmunkálási hőmérséklet

A ragasztópisztolyon két különböző megmunkálási hőmérsékletet (130 °C és 200 °C) lehet beállítani.

Ha üzem közben átállítja a megmunkálási hőmérsékletet, a megfelelő (7) vagy (9) hőmérséklet választó gomb addig villog zöld színben, amíg a ragasztópisztoly eléri a kívánt célhőmérsékletet. A 200 °C-ról 130 °C-ra való lehűlésnél ez több percig is eltarthat.

Megmunkálási hőmérséklet | Anyag
--- | ---
130 °C hőmérséklet választó gomb (9) | Hőérzékeny anyagok (pl. Styropor®); PE-hez, PP-hez, PTFE-hez és lágy PVC-hez nem alkalmas
200 °C hőmérséklet választó gomb (7) | Papír, karton, parafa, fa, bőr, textíliák, habanyag, műanyag (kivételek: PE, PP, PTFE és lágy PVC), kerámia, porcelán, fém, üveg és kő

Csak olyan ragasztóanyagokat használjon, amelyet a ragasztópisztoly gyártója javasolt és amelyek megfelelnek a megmunkálási hőmérsékletnek.

## Általános munkavégzési és tisztítási tanácsok

Anyag/munkadarab | Javaslat
--- | ---
Nagy felületű, hosszú munkadarabok | Vigye fel pontokban a ragasztóanyagot
Rugalmas anyagok (például textil) | Vigye fel vonal alakjában a ragasztóanyagot

- A ragasztási pontok tisztításához ne használjon éghető oldószereket. Az oldószer maradékok a forró ragasztótól meggyulladhatnak vagy káros gőzöket bocsáthatnak ki.

A ruhára került ragasztóanyag-maradékokat nem lehet ismét eltávolítani.

A ragasztási helyeket lakkal is be lehet vonni.

## Hibák – okaik és elhárításuk módja

Probléma | A hiba oka | Hibaelhárítás
--- | --- | ---
A ragasztórúd nem mozog előre. | A ragasztórúd elhasználódott | Toljon be egy új ragasztórudat
A ragasztórúd átmérője túl nagy vagy túl kicsi | Csak a javasolt eredeti ragasztórudakat használja
Túl rövid a ragasztórúd | Csak a javasolt eredeti ragasztórudakat használja
Toljon be egy további ragasztórudat
A ragasztórúd kiesik a ragasztópisztolyból. | A ragasztórúd átmérője túl kicsi | Csak a javasolt eredeti ragasztórudakat használja
Az előtolás befejeződése után hosszú utánfutási, illetve utáncsepegési idő | A ragasztórúd olvadási hőmérséklete túl alacsony | Csak a javasolt eredeti ragasztórudakat használja
Állítsa be a hőmérséklet választó gombbal a helyes megmunkálási hőmérsékletet
A ragasztópisztoly állandóan csepeg, anélkül hogy meg lenne nyomva az előtoló gomb. | A ragasztórúd olvadási hőmérséklete túl alacsony | Csak a javasolt eredeti ragasztórudakat használja
Állítsa be a hőmérséklet választó gombbal a helyes megmunkálási hőmérsékletet
Az előtolás nehezen jár. | A ragasztórúd átmérője túl nagy és/vagy a ragasztórúd olvadási hőmérséklete túl alacsony | Csak a javasolt eredeti ragasztórudakat használja
Állítsa be a hőmérséklet választó gombbal a helyes megmunkálási hőmérsékletet
Az előtolást a hátrafelé kilépő ragasztóanyag leblokkolja. | A ragasztórúd átmérője túl kicsi és/vagy a ragasztórúd olvadási hőmérséklete túl alacsony | Csak a javasolt eredeti ragasztórudakat használja
Állítsa be a hőmérséklet választó gombbal a helyes megmunkálási hőmérsékletet
A ragasztó egyenetlenül folyik. | A ragasztórúd olvadási hőmérséklete túl alacsony | Csak a javasolt eredeti ragasztórudakat használja
Állítsa be a hőmérséklet választó gombbal a helyes megmunkálási hőmérsékletet
Az előtolás egyenetlen | Lassan és egyenletesen működtesse az előtoló gombot
A ragasztási felület csak egy ponton tart. | A ragasztó részben már a részek összeillesztése előtt lehűlt | Illessze gyorsabban össze a munkadarabokat
Az egész felületet kitöltő ragasztóréteg helyett vigyen fel ragasztó pontokat vagy csíkokat
Melegítse fel egy forró levegős pisztollyal a ragasztási felületet
Állítsa be a helyes megmunkálási hőmérsékletet
A ragasztás a kihűlés után szétválik. | A ragasztási felület zsíros vagy túl sima volt | Zsírtalanítsa, vagy kissé durvítsa fel a ragasztási felületet
A ragasztási felület poros | Tisztítsa meg a ragasztási felületet
A munkadarab anyaga nem alkalmas a ragasztásra | A forró ragasztóanyag nem alkalmas az adott feladatra, használjon különleges ragasztót
A nedvesség hatással van a ragasztásra | Csak száraz környezetben használja
A környezeti hőmérséklet túl magas/túl alacsony | Csak a megadott hőmérséklet tartományon belül használja
A felragasztott csempék nedves helyeken leválnak. | A nedvesség bejut a ragasztási felület alá. | A forró ragasztóanyag nem alkalmas az adott feladatra, használjon cement alapú különleges ragasztót
A ragasztott cipőtalp leválik. | A nedvesség feldagasztja a bőrt és bejut a ragasztási felület alá. | A forró ragasztóanyag nem alkalmas az adott feladatra, használjon különleges ragasztót
A ragasztófelvitel végén a ragasztópisztolynak a ragasztási felületről való leemelésekor "szálak" keletkeznek. | Az előtoló gombot a ragasztó felvitelének befejezésekor még mindig benyomva tartotta | A ragasztó felvitelének befejezése előtt röviddel állítsa le az előtolást
Nem húzta végig a munkadarabon a fúvókát | A ragasztó felvitelének befejezésekor, a ragasztópisztolynak a ragasztási felületről való leemelésekor húzza végig a fúvókát a munkadarabon
A munkadarab megolvad. | A munkadarab alacsony hőmérsékleteken megolvadó anyagból, pl. Styroporból® áll. | A forró ragasztóanyag nem alkalmas erre a feladatra Használjon különleges (low melt) ragasztóanyagot és a (9) hőmérséklet választó gombbal állítson be 130 °C megmunkálás hőmérsékletet
A ragasztás során az ujjakon égési sebek keletkeznek | A ragasztó a papírra való feltételkor átüt a papíron. | Ne tartsa a kezében a munkadarabot
Használjon a ragasztáshoz hőálló szilikon alátétet
A ragasztó a szövetre való feltételkor átüt a szöveten. | Ne tartsa a kezében a munkadarabot
Használjon a ragasztáshoz hőálló szilikon alátétet
A felhevített munkadarab fémből van | Ne tartsa a kezében a munkadarabot
Használjon a ragasztáshoz hőálló szilikon alátétet
Fogja be a munkadarabot