# Consejos de aplicaciones

## Temperatura de procesamiento

Se pueden ajustar dos temperaturas de procesamiento (130 °C y 200 °C) en la pistola de pegamento.

Si durante el funcionamiento ajusta la temperatura de procesamiento, el selector de temperatura correspondiente (7) o (9) se iluminan en verde hasta que se alcanza la temperatura deseada. Durante el proceso de enfriamiento de 200 °C a 130 °C, esto puede durar varios minutos.

Temperatura de procesamiento | Material
--- | ---
130 °C Selector de temperatura (9) | Materiales sensibles al calor (p. ej., Styropor®); no apto para PE, PP, PTFE y PVC blando
200 °C Selector de temperatura (7) | Papel, cartón, corcho, madera, cuero, textiles, espuma, plástico (excepto PE, PP, PTFE y PVC blando), cerámica, porcelana, metal, vidrio y piedra

Utilice únicamente pegamentos que hayan sido recomendados por el fabricante y que sean apropiados para la temperatura de procesamiento.

## Consejos generales de trabajo y limpieza

Material/pieza | Recomendación
--- | ---
Piezas de gran superficie o largas | Aplicar el adhesivo por puntos
Materiales flexibles (p. ej. tejidos) | Aplicar el adhesivo de forma lineal

- No utilice disolventes inflamables para limpiar las zonas de pegado. Los restos de disolventes pueden encenderse debido al pegamento caliente o desarrollar vapores dañinos.

Las manchas de adhesivo en la ropa no puede sacarse.

Las áreas de unión pueden pintarse.

## Fallos – Causas y remedio

Problema | Causa | Remedio
--- | --- | ---
La barra de adhesivo no se desplaza. | Barra de adhesivo agotada | Introducir una nueva barra de adhesivo
Diámetro de la barra de adhesivo demasiado grande o pequeño | Utilizar las barras de adhesivo originales recomendadas
Barra de adhesivo demasiado corta | Utilizar las barras de adhesivo originales recomendadas
Introducir otra barra de adhesivo
La barra de adhesivo se sale de la pistola para pegar. | Diámetro de la barra de adhesivo demasiado pequeño | Utilizar las barras de adhesivo originales recomendadas
Después de pulsar el gatillo de avance, continúa saliendo pegamento o gotea durante mucho tiempo | Temperatura de fusión demasiado baja de la barra de adhesivo | Utilizar las barras de adhesivo originales recomendadas
Ajustar la temperatura de procesamiento adecuada con el selector de temperatura
Goteo permanente de la pistola de pegamento sin accionar el gatillo de avance. | Temperatura de fusión demasiado baja de la barra de adhesivo | Utilizar las barras de adhesivo originales recomendadas
Ajustar la temperatura de procesamiento adecuada con el selector de temperatura
El pegamento no sale fácilmente. | El diámetro de la barra de adhesivo es demasiado grande y/o la temperatura de fusión de la barra de adhesivo es demasiado baja | Utilizar las barras de adhesivo originales recomendadas
Ajustar la temperatura de procesamiento adecuada con el selector de temperatura
El pegamento sale hacia atrás y bloquea el avance. | Diámetro demasiado pequeño de la barra de adhesivo y/o temperatura de fusión demasiado baja de la barra de adhesivo | Utilizar las barras de adhesivo originales recomendadas
Ajustar la temperatura de procesamiento adecuada con el selector de temperatura
El adhesivo no sale uniformemente. | Temperatura de fusión demasiado baja de la barra de adhesivo | Utilizar las barras de adhesivo originales recomendadas
Ajustar la temperatura de procesamiento adecuada con el selector de temperatura
El pegamento no sale uniformemente | Accionar lenta y uniformemente el gatillo de avance
Unión deficiente. | El adhesivo se ha enfriado ya parcialmente antes de juntar las piezas | Unir más rápido las piezas de trabajo
En lugar de aplicar el pegamento de forma plana, aplicar puntos o cordones de pegamento
Precalentar la superficie con un ventilador de aire caliente
Ajustar la temperatura de procesamiento adecuada
La unión se desprende al enfriarse. | La superficie de contacto está grasienta o demasiado lisa | Desengrasar o dar más aspereza a la superficie de contacto
Superficie de contacto con polvo | Limpiar la superficie de contacto
Material de trabajo no apropiado | Pegamento termofusible no apropiado, utilizar pegamento especial
Exposición a la humedad | Utilizar únicamente en un entorno seco
Temperatura ambiente demasiado alta/baja | Utilizar únicamente en el rango de temperatura especificado
Los azulejos pegados se desprenden en recintos húmedos. | La humedad se infiltra en los puntos de unión. | Pegamento termofusible no apropiado, utilizar un pegamento para baldosas a base de cemento
Las suelas pegadas se desprenden. | La humedad hace que el cuero se hinche y se infiltra por el punto de unión. | Pegamento termofusible no apropiado, utilizar pegamento especial
Al final de la aplicación de adhesivo, se forman «hilos» cuando la pistola de pegamento se retira del punto de unión. | Gatillo de avance todavía accionado al final del recorrido | Poco antes de llegar al final del recorrido, soltar el gatillo de avance
Boquilla todavía puesta | Quitar la boquilla de la pieza de trabajo al final de la aplicación de adhesivo, al quitar la pistola de pegamento del punto de unión
El material de la pieza se derrite. | La pieza está compuesta por un material de baja fusión, p. ej., Styropor®. | Pegamento termofusible no apropiado utilizar pegamento especial (de baja fusión) y ajustar una temperatura de procesamiento de 130 °C con el selector de temperatura (9)
Quemaduras en los dedos al pegar | El adhesivo se infiltra al pegar papel. | No sujetar la pieza de trabajo con la mano
Pegar sobre una base de silicona resistente al calor
El adhesivo se infiltra al pegar tejidos. | No sujetar la pieza de trabajo con la mano
Pegar sobre una base de silicona resistente al calor
Pieza de metal calentada | No sujetar la pieza de trabajo con la mano
Pegar sobre una base de silicona resistente al calor
Fijar la pieza