# Nettoyage et entretien

- Attention ! Placez le pistolet à colle en position Arrêt avant de procéder à des travaux d’entretien ou de nettoyage.

- Pour de bons résultats et une utilisation sûre, maintenez le pistolet à colle en parfait état de propreté.

Une fois que la colle a séché, vous pouvez l’éliminer à l’aide d’un objet non pointu. N’utilisez pas de solvants pour le nettoyage. Les surfaces collées peuvent si nécessaire être détachées en les chauffant.

Il n’est pas permis de retirer par l’arrière un bâtonnet de colle (3) déjà en place dans le pistolet car ce dernier risquerait d’être endommagé.