# Akü şarj durumu göstergesi

Tutkal tabancası açıldığında, akü şarj durumu göstergesi kalan akü kapasitesini gösterir.

Isınmanın ardından (7) veya (9) sıcaklık seçim tuşunun kırmızı renkte yanıp sönmesi halinde, akü kapasitesi %30 seviyesinin altına düşmüştür ve akü şarj edilmelidir.
(7) veya (9) sıcaklık seçim tuşunun kırmızı renkte yanması halinde, akü tamamen boşalmıştır ve mutlaka şarj edilmesi gerekir.