# Uvedenie do prevádzky

## Zapnutie/vypnutie

- Lepiacu pištoľ zapnete stlačením vypínacieho tlačidla (8).
  Lepiaca pištoľ sa nahreje na naposledy nastavenú teplotu spracovania (130 °C alebo 200 °C).
  Počas nahrievania bliká príslušné tlačidlo voľby teploty (7) alebo (9) nazeleno. Keď svieti neprerušovane nazeleno, lepiaca pištoľ je pripravená na prevádzku.

Ak počas prevádzky zmeníte nastavenie teploty spracovania, bliká príslušné tlačidlo voľby teploty (7) alebo (9) nazeleno dovtedy, kým sa nedosiahne želaná cieľová teplota. Pri ochladzovaní z 200 °C na 130 °C to môže trvať niekoľko minút.

- Lepiacu pištoľ vypnete tak, že vypínacie tlačidlo (8) držíte stlačené dovtedy, kým LED kontrolka príslušného tlačidla voľby teploty (7) alebo (9) nezhasne.

Upozornenie: Ak sa lepiaca pištoľ nepoužíva dlhšie ako 10 min, automaticky sa vypne z dôvodu šetrenia energie.

- Ak tlačidlo voľby teploty (7) alebo (9) po opätovnom zapnutí trvalo svieti načerveno, musíte nabiť akumulátor.

- Lepiacu pištoľ po použití bezpečne položte a nechajte ju úplne vychladnúť, kým ju odložíte. Horúca dýza môže spôsobiť poškodenia.