# Održavanje i čišćenje

- Pažnja! Pre radova na održavanju i čišćenju, isključite pištolj za lepljenje.

- Održavajte pištolj za lepljenje čistim kako bi pravilno i bezbedno funkcionisao.

Pošto je lepilo očvrslo, možete ga ukloniti sa nekim tupim predmetom. Ne upotrebljavajte rastvarače za čišćenje. Mesta lepljenja se pri potrebi mogu zagrevanjem ponovo odvojiti.

Umetnuti lepak u stiku (3) ne sme da se vadi iz pištolja za lepljenje sa zadnje strane, da se pištolj za lepljenje ne bi oštetio.