# Χρήση σύμφωνα με τον σκοπό προορισμού

Το πιστόλι θερμοκόλλησης προορίζεται, μεταξύ των άλλων, για τη συγκόλληση χωρίς διαλυτικά μέσα υλικών, όπως για παράδειγμα χαρτί, χαρτόνι, φελλός, ξύλο, δέρμα, ύφασμα, αφρώδες υλικό, συνθετικό υλικό (εκτός PE, PP, PTFE και μαλακό PVC), κεραμικά, πορσελάνη, μέταλλο, γυαλί και πέτρα.
Σε περίπτωση χρήσης ειδικής κόλλας (low melt) και μιας θερμοκρασίας επεξεργασίας 130 °C η κόλληση ευαίσθητων στη θερμοκρασία υλικών, όπως για παράδειγμα Styropor®, είναι δυνατή.

Το πιστόλι θερμοκόλλησης είναι κατάλληλο για κόλληση, επισκευή, διακόσμηση και μοντελισμό.