# Technické údaje

Akumulátorová lepicí pistole |  | AdvancedGlue 18V
--- | --- | ---
Číslo produktu |  | ‎3 603 B64 8..‎‎‎‎
Jmenovité napětí | V= | 18
Doba rozehřátí ccaA) | min | 2
Teplota lepení (volitelně) | °C °C | 130 200
Max. lepicí výkon | g/min | 20
Lepicí tyčinka
průměr | mm | 11
délka | mm | 45–200
Doba provozuA) na jedno nabití akumulátoru až |  | 10 lepicích tyčinek
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 0,68–0,99
Dovolená teplota prostředí |  |
při nabíjení | °C | 0 až +35
při provozu a při skladování | °C | +5 až +40
Doporučené akumulátory |  | PBA 18V...W-.
Doporučené nabíječkyC) |  | AL 18...

A)

  Měřeno při 20–25 °C s akumulátorem PBA 18V 2.5Ah W-. a teplotou lepení 200 °C.

B)

  V závislosti na použitém akumulátoru

C)

  Následující nabíječky nejsou s akumulátorem PBA kompatibilní: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV