# Пайдалану кеңестері

## Өңдеу температурасы

Желімдеу пистолетінде екі түрі өңдеу температурасын (130°C және 200°C) реттеуге болады.

Егер жұмыс барысында өңдеу температурасын өзгертсеңіз, тиісті (7) немесе (9) температураны таңдау түймесі, қалаулы мақсатты температураға жеткенше, жасыл түспен жыпылықтайды. 200°C шамасынан 130°C шамасына дейін суыту процесінің барысында бұл әрекет көбірек минутқа созылуы мүмкін.

Өңдеу температурасы | Материал
--- | ---
130°C Температураны таңдау түймесі (9) | Ыстыққа сезімтал материалдар (мысалы, Styropor®); ПЭ, ПП, ПТФЭ және жұмсақ ПВХ үшін жарамсыз
200°C Температураны таңдау түймесі (7) | Қағаз, картон, пробка, ағаш, былғары, мата, көбік, пластмасса (ПЭ, ПП, ПТФЭ және жұмсақ ПВХ-дан басқа), керамика, шыны, металл, әйнек және тас

Тек желімдеу пистолетінің өндірушісі ұсынған және өңдеу температурасы үшін жарамды желімдерді пайдаланыңыз.

## Жұмыс істеу және тазалау бойынша жалпы кеңестер

Материал/дайындама | Ұсыныс
--- | ---
үлкен көлемді, ұзын дайындамалар | Желімді нүктелі түрде қолданыңыз
иілімді материалдар (мысалы, маталар) | Желімді сызық түрінде қолданыңыз

- Ешқандай жанатын ерітінділерді желімдеу жерлерін тазалау үшін пайдаланбаңыз. Ерітінді қалдықтары ыстық желім арқылы тұтанып кетуі немесе зиянды булар пайда болуы мүмкін.

Киімге жабысқан желім кетпейді.

Желімденген жайларға лак жағу мүмкін.

## Ақаулар – Себептері және шешімдері

Мәселе | Себебі | Шешімі
--- | --- | ---
Желімдеу қаламы берілмейді. | Желімдеу қаламы тозған | жаңа желімдеу қаламын салыңыз
Желімдеу қаламының диаметрі өте үлкен немесе өте кіші | ұсынылған түпнұсқа желімдеу қаламын пайдаланыңыз
Желімдеу қаламы өте қысқа | ұсынылған түпнұсқа желімдеу қаламын пайдаланыңыз
басқа желімдеу қаламын салыңыз
Желімдеу қаламы желімдеу пистолетінен түсіп жатыр. | Желімдеу қаламының диаметрі өте кіші | ұсынылған түпнұсқа желімдеу қаламын пайдаланыңыз
Алға жылжытқаннан кейін ұзақ уақыт ішінде тоқтайды немесе тамызады | Желімдеу қаламының еру температурасы тым төмен | ұсынылған түпнұсқа желімдеу қаламын пайдаланыңыз
температураны таңдау түймесімен дұрыс өңдеу температурасын реттеңіз
Желімдеу пистолеті беріліс түймесі басылмаса да тұрақты түрде тамызады. | Желімдеу қаламының еру температурасы тым төмен | ұсынылған түпнұсқа желімдеу қаламын пайдаланыңыз
температураны таңдау түймесімен дұрыс өңдеу температурасын реттеңіз
Беріліс ауыр. | Желімдеу қаламының диаметрі тым үлкен және/немесе Желімдеу қаламының еру температурасы тым төмен | ұсынылған түпнұсқа желімдеу қаламын пайдаланыңыз
температураны таңдау түймесімен дұрыс өңдеу температурасын реттеңіз
Беріліс желім кері шығуы арқылы бұғатталған. | Желімдеу қаламының диаметрі тым кіші және/немесе Желімдеу қаламының еру температурасы тым төмен | ұсынылған түпнұсқа желімдеу қаламын пайдаланыңыз
температураны таңдау түймесімен дұрыс өңдеу температурасын реттеңіз
Желім бірқалыпты ақпай жатыр. | Желімдеу қаламының еру температурасы тым төмен | ұсынылған түпнұсқа желімдеу қаламын пайдаланыңыз
температураны таңдау түймесімен дұрыс өңдеу температурасын реттеңіз
Беріліс бірқалыпты емес | Беріліс түймесін баяу және бірқалыпты басыңыз
Желімдеу аймағы тек бір жерде жабысады. | Желім бөліктердің қысылуынан алдын суыған | Дайындамаларды жылдамырақ қысыңыз
жалпақ желім жағудың орнына желімді нүктелі немесе ирек ретінде жағыңыз
Желімделетін аймақты ыстық ауа құбырымен алдын ала жылытыңыз
дұрыс өңдеу температурасын реттеңіз
Жабысқан жерлер суығаннан кейін ажырайды. | Желімдеу аймағы майлы немесе өте сырғанақ | Желімдеу аймағын масыздандырыңыз немесе аздап бұдырмалаңыз
Желімдеу аймағы шаңды | Желімдеу аймағын тазалаңыз
Дайындама материалы жарамсыз | Ыстық желім жарамсыз, арнайы желімді қолданыңыз
Ылғалдылық әсері | тек құрғақ ортада пайдаланыңыз
Қоршаған орта температурасы тым жоғары/тым төмен | тек көрсетілген температура диапазонында пайдаланыңыз
Желімденген плиткалар ылғалды бөлмелерде ажырайды. | Ылғалдық желімденген жер ішіне кіреді. | Ыстық желім жарамсыз, цемент негізіндегі плитка желімін қолданыңыз
Желімденген аяқ киім ұлтандары ажыралып жатыр. | Ылғалдық себебінен тері бөртіп желімдеу жерінің ішіне кіреді. | Ыстық желім жарамсыз, арнайы желімді қолданыңыз
Желімді салудың ақырында желімдеу пистолетін желімдеу жайынан көтергенде "жіптер" пайда болады. | Беріліс түймесі желім процесін аяқтағанда басылмаған | Желімдеуді аяқтаудан қысқа уақыт алдын берілісті реттеңіз
Шүмек тазартылмаған | Желімді жағу соңында желімдеу пистолетін желімдеу жайынан көтергенде шүмекті дайындамада тазалаңыз
Дайындама еріп жатыр. | Дайындама төмен температурада еритін заттектен түзілген, мысалы, Styropor®. | Ыстық желім жарамсыз Арнайы желімді (low melt) пайдаланыңыз және температураны таңдау түймесімен (9) 130°C өндеу температурасын реттеңіз
Желімдеу кезінде саусақ күйіп жатыр | Қағазға жағу кезінде желім өтеді. | Дайындаманы қолда ұстамаңыз
Ыстыққа шыдайтын силикондық табанда желімдеңіз
Матаға жағу кезінде желім өтеді. | Дайындаманы қолда ұстамаңыз
Ыстыққа шыдайтын силикондық табанда желімдеңіз
қызып кеткен дайындама металдан түзілген | Дайындаманы қолда ұстамаңыз
Ыстыққа шыдайтын силикондық табанда желімдеңіз
Дайындаманы қатты қысыңыз