# Naudojimo patarimai

## Apdirbimo temperatūra

Klijų pistolete galima nustatyti dvi skirtingas apdirbimo temperatūras (130 °C ir 200 °C).

Jei veikimo metu pakeičiate apdirbimo temperatūrą, tai atitinkamas temperatūros parinkties mygtukas (7) arba (9) tol mirksi žaliai, kol pasiekiama pageidaujama užduotoji temperatūra. Atvėsimo nuo 200 °C iki 130 °C metu tai gali užtrukti kelias minutes.

Apdirbimo temperatūra | Medžiaga
--- | ---
130 °C Temperatūros parinkties mygtukas (9) | Karščiui neatsparios medžiagos (pvz., „Styropor®“); neskirta PE, PP, PTFE ir minkštajam PVC
200 °C Temperatūros parinkties mygtukas (7) | Popierius, kartonas, kamštis, mediena, oda, tekstilė, putplastis, plastikas (PE, PP, PTFE ir minkštasis PVC), keramika, porcelianas, metalas, stiklas ir akmuo

Naudokite tik klijų pistoleto gamintojo rekomenduojamus ir apdirbimo temperatūrai tinkamus klijus.

## Bendrieji darbo ir valymo patarimai

Medžiaga/ruošinys | Rekomenduojama
--- | ---
Dideli, ilgi ruošiniai | Klijus tepkite taškeliais
Lanksčios medžiagos (pvz., tekstilė) | Klijus tepkite vingiuota linija

- Nenaudokite degių tirpiklių klijuojamiems paviršiams valyti. Tirpiklių likučiai nuo karštų klijų gali užsidegti arba gali susidaryti kenksmingų garų.

Klijų likučių nuo drabužių pašalinti nebegalima.

Suklijuotas vietas galima lakuoti.

## Gedimas – Priežastis ir pašalinimas

Gedimas | Priežastis | Šalinimas
--- | --- | ---
Nestumiama klijų lazdelė. | Klijų lazdelė sunaudota | Įstumkite naują klijų lazdelę
Per didelis arba per mažas klijų lazdelės skersmuo | Naudokite rekomenduojamas originalias klijų lazdeles
Per trumpa klijų lazdelė | Naudokite rekomenduojamas originalias klijų lazdeles
Įstumkite kitą klijų lazdelę
Klijų lazdelė iškrenta iš klijų pistoleto. | Per mažas klijų lazdelės skersmuo | Naudokite rekomenduojamas originalias klijų lazdeles
Po pastūmos dar ilgai bėga ir laša klijai | Per žema klijų lazdelės lydymosi temperatūra | Naudokite rekomenduojamas originalias klijų lazdeles
Temperatūros parinkties mygtuku nustatykite tinkamą apdirbimo temperatūrą
Klijų pistoletas nuolat laša, nors pastūmos mygtukas nespaudžiamas. | Per žema klijų lazdelės lydymosi temperatūra | Naudokite rekomenduojamas originalias klijų lazdeles
Temperatūros parinkties mygtuku nustatykite tinkamą apdirbimo temperatūrą
Sunku spausti. | Per didelis klijų lazdelės skersmuo ir/arba per žema klijų lazdelės lydymosi temperatūra | Naudokite rekomenduojamas originalias klijų lazdeles
Temperatūros parinkties mygtuku nustatykite tinkamą apdirbimo temperatūrą
Pastūma užblokuota dėl atbuline eiga tekančių klijų. | Per mažas klijų lazdelės skersmuo ir/arba per žema klijų lazdelės lydymosi temperatūra | Naudokite rekomenduojamas originalias klijų lazdeles
Temperatūros parinkties mygtuku nustatykite tinkamą apdirbimo temperatūrą
Klijai teka netolygiai. | Per žema klijų lazdelės lydymosi temperatūra | Naudokite rekomenduojamas originalias klijų lazdeles
Temperatūros parinkties mygtuku nustatykite tinkamą apdirbimo temperatūrą
Pastūma netolygi | Pastūmos mygtuką spauskite lėtai ir tolygiai
Klijuojamas plotas sukimba tik vienoje vietoje. | Klijai iš dalies atvėso prieš suspaudžiant konstrukcines dalis | Ruošinius greitai suspauskite
Nedenkite klijais viso ploto, bet tepkite klijus taškeliais arba juostelėmis
Klijuojamą paviršių pašildykite orapūte
Nustatykite tinkamą apdirbimo temperatūrą
Suklijuota vieta atvėsusi atsiklijuoja. | Klijuojamas paviršius riebaluotas arba per glotnus | Nuo klijuojamo paviršiaus nuvalykite riebalus ir šiek tiek pašiurkštinkite
Klijuojamas paviršius dulkėtas | Klijuojamą paviršių nuvalykite
Netinka ruošinio medžiaga | Netinka karštieji klijai, naudokite specialius klijus
Drėgmės poveikis | Naudokite tik sausoje aplinkoje
Per aukšta / per žema aplinkos temperatūra | Naudokite tik apibrėžtame temperatūros diapazone
Drėgnose patalpose atsiklijuoja priklijuotos plytelės. | Po klijais prasiskverbia drėgmė. | Netinka karštieji klijai, naudokite specialius plytelių klijus cemento pagrindu
Atsiklijuoja priklijuoti batų padai. | Drėgmė prasiskverbia per odą ir suklijuotą vietą. | Netinka karštieji klijai, naudokite specialius klijus
Baigus tepti klijus, nuo klijuojamos vietos pakeliant klijų pistoletą susidaro „siūlai“. | Baigiant tepti klijus vis dar spaudžiamas pastūmos mygtukas | Pastūmą išjunkite šiek tiek prieš baigdami tepti klijus
Nenubrauktas antgalis | Baigę tepti klijus, prieš pakeldami klijų pistoletą nuo klijuojamo paviršiaus, antgalį nubraukite į ruošinį
Lydosi ruošinys. | Ruošinys iš žemoje temperatūroje besilydančios medžiagos, pvz., „Styropor®“. | Netinkami karštieji klijai Naudokite specialius klijus („low melt“) ir temperatūros parinkties mygtuku (9) nustatykite 130 °C apdirbimo temperatūrą
Pirštų nudegimai suklijuojant | Ant popieriaus tepami klijai prasiskverbia per popierių. | Ruošinio nelaikykite rankoje
Klijuokite ant karščiui atsparaus silikoninio pagrindo
Ant audinio tepami klijai prasiskverbia per audinį. | Ruošinio nelaikykite rankoje
Klijuokite ant karščiui atsparaus silikoninio pagrindo
Įkaitęs ruošinys iš metalo | Ruošinio nelaikykite rankoje
Klijuokite ant karščiui atsparaus silikoninio pagrindo
Ruošinį įtvirtinkite veržtuvuose