# Технически данни

Акумулаторен пистолет за лепене |  | AdvancedGlue 18V
--- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 603 B64 8..‎‎‎‎
Номинално напрежение | V= | 18
Време на нагряване ок.A) | min | 2
Температура на залепване (по избор) | °C °C | 130 200
Макс. производителност при залепване | g/min | 20
Лепило стик
диаметър | mm | 11
дължина | mm | 45 – 200
Продължителност на работаA) с едно зареждане до |  | 10 стика с лепило
Тегло съгласно EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 0,68 – 0,99
Разрешена температура на околната среда |  |
при зареждане | °C | 0 ... +35
при работа и при складиране | °C | +5 ... +40
Препоръчителни акумулаторни батерии |  | PBA 18V...W-.
Препоръчителни зарядни устройстваC) |  | AL 18...

A)

  Измерено при 20–25 °C с акумулаторна батерия PBA 18V 2.5Ah W-. и темпратура на обработка 200 °C.

B)

  в зависимост от използваната акумулаторна батерия

C)

  Следните зарядни устройства не са съвместими с акумулаторната батерия РВА: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV