# Käyttövihjeitä

## Käyttölämpötila

Liimapistoolissa voi säätää kaksi eri käyttölämpötilaa (130 °C ja 200 °C).

Jos vaihdat työskentelyn aikana käyttölämpötilaa, asiaankuuluva lämpötilan valintapainike (7) tai (9) vilkkuu vihreänä, kunnes haluttu tavoitelämpötila on saavutettu. Jäähtyminen 200 °C:sta 130 °C:een voi kestää usean minuutin ajan.

Käyttölämpötila | Materiaali
--- | ---
130 °C:n lämpötilan valintapainike (9) | Kuumuudelle herkät materiaalit (esim. Styropor®); ei sovellu PE-, PP-, PTFE-materiaaleille eikä pehmeälle PVC:lle
200 °C:n lämpötilan valintapainike (7) | Paperi, pahvi, korkki, puu, nahka, tekstiilit, vaahtomuovi, muovi (paitsi PE, PP, PTFE ja pehmeä PVC), keramiikka, posliini, metalli, lasi ja kivimateriaalit

Käytä vain liimapistoolin valmistajan suosittelemia liimalaatuja, jotka soveltuvat kyseiselle käyttölämpötilalle.

## Yleisiä käyttö- ja puhdistusvinkkejä

Materiaali/työkappale | Suositus
--- | ---
suuripintaiset, pitkät työkappaleet | Levitä liima pistemäisesti
joustavat materiaalit (esim. tekstiilit) | Levitä liima nauhamaisesti

- Älä käytä liimauskohtien puhdistamiseen palonarkoja liuottimia. Liuotinjäänteet voivat syttyä palamaan kuuman liiman vaikutuksesta tai ne saattavat kehittää haitallisia höyryjä.

Liimatahroja ei voi poistaa vaatteista.

Liimauskohdat voi maalata.

## Vika – Syyt ja korjausohjeet

Ongelma | Syy | Korjausohje
--- | --- | ---
Liimapuikko ei liiku. | Liimapuikko on käytetty loppuun. | Työnnä uusi liimapuikko sisään pistooliin.
Liimapuikon halkaisija on liian suuri tai liian pieni. | Käytä alkuperäisiä liimapuikkoja.
Liimapuikko on liian lyhyt. | Käytä alkuperäisiä liimapuikkoja.
Työnnä laitteeseen toinen liimapuikko.
Liimapuikko putoaa ulos liimapistoolista. | Liimapuikon halkaisija on liian pieni. | Käytä alkuperäisiä liimapuikkoja.
Syötön jälkeen liimaa valuu tai pisaroi kauan. | Liimapuikon sulamislämpötila on liian matala. | Käytä alkuperäisiä liimapuikkoja.
Aseta sopiva käyttölämpötila lämpötilan valintapainikkeella.
Liimapuikko pisaroi jatkuvasti, vaikka syöttöpainiketta ei paineta. | Liimapuikon sulamislämpötila on liian matala. | Käytä alkuperäisiä liimapuikkoja.
Aseta sopiva käyttölämpötila lämpötilan valintapainikkeella.
Syöttö hidasta. | Liimapuikon halkaisija on liian suuri ja/tai liimapuikon sulamislämpötila on liian matala. | Käytä alkuperäisiä liimapuikkoja.
Aseta sopiva käyttölämpötila lämpötilan valintapainikkeella.
Taaksepäin valuva liima tukkii syötön. | Liimapuikon halkaisija on liian pieni ja/tai liimapuikon sulamislämpötila on liian matala. | Käytä alkuperäisiä liimapuikkoja.
Aseta sopiva käyttölämpötila lämpötilan valintapainikkeella.
Liima ei levity tasaisesti. | Liimapuikon sulamislämpötila on liian matala. | Käytä alkuperäisiä liimapuikkoja.
Aseta sopiva käyttölämpötila lämpötilan valintapainikkeella.
Syöttö on epätasaista. | Paina syöttöpainiketta hitaasti ja tasaisesti.
Liimattava pinta tarttuu vain yhdestä kohdasta. | Osa liimavanasta on jo jäähtynyt ennen kappaleiden yhteenliittämistä. | Liitä työkappaleet nopeammin yhteen.
Älä levitä liimaa koko liimattavalla alueelle, vaan tee liimapisteitä tai -palkoja.
Esikuumenna liimattava pinta kuumailmapuhaltimella.
Säädä sopiva käyttölämpötila
Liimaus irtoaa jäähdyttyään. | Liimattava pinta on rasvainen tai liian sileä. | Poista rasva liimattavalta pinnalta tai karhenna pintaa hieman.
Liimattava pinta on pölyinen. | Puhdista liimattava pinta.
Liima ei sovellu työkappaleen materiaalille. | Kuumaliima ei sovellu tälle materiaalille, käytä erikoisliimaa.
Kosteuden vaikutus. | Käytä vain kuivassa ympäristössä.
Ympäristön lämpötila liian korkea/matala. | Käytä vain ohjeenmukaisella lämpötila-alueella.
Kosteiden tilojen liimatut kaakelit irtoavat. | Kosteus tunkeutuu liimatun kohdan alle. | Kuumaliima ei sovellu tälle materiaalille, käytä sementtipohjaista kiinnityslaastia.
Liimatut kengänanturat irtoavat. | Kosteus turvottaa nahan ja tunkeutuu liimatun kohdan alle. | Kuumaliima ei sovellu tälle materiaalille, käytä erikoisliimaa.
Liiman levityksen lopussa syntyy "rihmoja", kun nostat liimapistoolin ylös liimauskohdasta. | Syöttöpainiketta on painettu edelleen liimauksen loppukohdan jälkeen. | Lopeta liiman syöttäminen vähän ennen liimauksen loppua.
Suutinta ei ole pyyhkäisty puhtaaksi. | Pyyhkäise liiman levityksen lopussa suutin puhtaaksi työkappaletta vasten, kun nostat liimapistoolin ylös liimauskohdasta.
Työkappale sulaa. | Työkappaleen materiaali on helposti sulavaa, esim. Styropor®. | Kuumaliima ei sovellu tälle materiaalille. Käytä erikoisliimaa (alhainen sulamispiste) ja valitse 130 °C käyttölämpötila lämpötilan valintapainikkeella (9).
Sormien palovammat liimaustöissä. | Liima palaa levityksen yhteydessä paperin läpi. | Älä pidä työkappaletta kädessä.
Tee liimaus kuumuutta kestävän silikonialustan päällä.
Liima palaa levityksen yhteydessä kankaan läpi. | Älä pidä työkappaletta kädessä.
Tee liimaus kuumuutta kestävän silikonialustan päällä.
Metallinen työkappale kuumenee. | Älä pidä työkappaletta kädessä.
Tee liimaus kuumuutta kestävän silikonialustan päällä.
Kiinnitä työkappale.