# 기계 시동

## 전원 켜기/끄기

- 글루건의 전원을 켜려면 전원 버튼 (8) 을 누르십시오.
  글루건은 마지막으로 설정한 작업 온도(130 °C 또는 200 °C)로 예열됩니다.
  예열 과정 중에는 해당 온도 선택 버튼 (7) (9) 이 녹색으로 깜박입니다. 버튼이 지속적으로 녹색으로 점등되면, 글루건은 작동 가능한 상태임을 나타냅니다.

작동 중에는 작업 온도를 전환하면, 해당 온도 선택 버튼 (7) (9) 이 원하는 목표 온도에 도달할 때까지 녹색으로 깜박입니다. 200 °C에서 130 °C로 식히는 과정은 몇 분 정도 소요될 수 있습니다.

- 글루건의 전원을 끄려면 해당 온도 선택 버튼 (7) 또는 (9) 의 LED가 소등될 때까지 전원 버튼 (8) 을 누르십시오.

지침: 글루건은 10분 넘게 사용하지 않으면, 에너지 절약을 위해 자동으로 꺼집니다.

- 전원을 다시 켠 후 온도 선택 버튼 (7) 또는 (9) 이 지속적으로 적색으로 점등되면, 배터리를 충전해야 합니다.

- 글루 건을 사용한 후에는 안전한 곳에 두고 글루 건을 완전히 냉각시킨 후에 다른 곳에 보관하십시오. 뜨거운 노즐로 인해 손상을 입을 수 있습니다.