# Användningstips

## Bearbetningstemperatur

Två olika bearbetningstemperaturer (130 °C och 200 °C) kan ställas in på limpistolen.

Om du ändrar temperaturen under drift blinkar temperaturknapp (7) eller (9) grönt tills önskad temperatur har uppnåtts. Vid kylning från 200 °C till 130 °C kan det dröja några minuter.

Bearbetningstemperatur | Material
--- | ---
130 °C Temperaturknapp (9) | Värmekänsliga material (t.ex. Styropor®); ej lämpliga för PE, PP, PTFE och mjuk PVC
200 °C Temperaturknapp (7) | Papper, kartong, kork, trä, läder, textil, skumgummi, plast (utom PE, PP, PTFE och mjuk PVC), keramik, porslin, metall, glas och sten

Använd bara lim som rekommenderas av tillverkaren av limpistolen och som är lämpligt för bearbetningstemperaturen.

## Allmänna arbets- och rengöringstips

Material/arbetsstycke | Rekommendation
--- | ---
Långa arbetsstycken med stora ytor | Applicera limmet punktvis
Flexibla material (t.ex. textilier) | Applicera limmet linjeformat

- Använd inga brännbara lösningsmedel för att rengöra limställena. Lösningsmedelsrester kan antändas på grund av det heta limmet eller avge farliga ångor.

Limrester på kläderna går inte att ta bort.

Limställena kan lackeras.

## Fel – Orsaker och åtgärder

Problem | Orsak | Åtgärd
--- | --- | ---
Limpatronen matas inte fram. | Limpatronen har tagit slut | Skjut in en ny limpatron
Limpatronens omkrets är för stor eller för liten | Använd rekommenderade limpatroner
Limpatron för kort | Använd rekommenderade limpatroner
Mata in en limpatron till
Limpatronen faller ur limpistolen. | Limpatronens omkrets är för liten | Använd rekommenderade limpatroner
Efter avslutad frammatning efterdroppar pistolen en längre tid | Limpatronens smälttemperatur är för låg | Använd rekommenderade limpatroner
Ställ in rätt bearbetningstemperatur med temperaturknappen
Limpistolen droppar kontinuerligt utan att matningsknappen trycks in. | Limpatronens smälttemperatur är för låg | Använd rekommenderade limpatroner
Ställ in rätt bearbetningstemperatur med temperaturknappen
Knappen är trög. | Limpatronens omkrets är för stor och/eller limpatronens smälttemperatur är för låg | Använd rekommenderade limpatroner
Ställ in rätt bearbetningstemperatur med temperaturknappen
Matningen är blockerad genom lim som tränger ut bakåt. | Limpatronens omkrets är för liten och/eller limpatronens smälttemperatur är för låg | Använd rekommenderade limpatroner
Ställ in rätt bearbetningstemperatur med temperaturknappen
Limmet flyter inte konstant. | Limpatronens smälttemperatur är för låg | Använd rekommenderade limpatroner
Ställ in rätt bearbetningstemperatur med temperaturknappen
Matningen är inte jämn | Tryck in frammatningsknappen långsamt och jämnt
Limfogen håller endast på ett ställe. | Limmet har svalnat redan innan arbetsstyckena hopfogats | Sammanfoga arbetsstyckena snabbare
Applicera limmet i punkter eller strängar i stället för större ytor
Förvärm limytan med varmluftspistol
Ställ in rätt bearbetningstemperatur
Limfogen lossar efter avkylning. | Limmad yta är fettig eller för glatt | Avfetta och rugga lite upp limytan
Limytan är dammig | Rengör limytan
Arbetsstyckenas material är inte lämpligt | Limmet är inte lämpligt, använd speciallim
Påverkan från fukt | Använd endast i torrt utrymme
Omgivningstemperaturen för hög/låg | Använd endast inom angivet temperaturintervall
Limmade kakel lossar i fuktiga utrymmen. | Fukt tränger under limfogen. | Limmet är inte lämpligt, använd kakellim på cementbas
Limmade skosulor lossnar. | Fukt sväller läder och tränger in under limfogen. | Limmet är inte lämpligt, använd speciallim
När limpistolen lyfts upp från fogen efter avslutad limapplicering uppstår ”trådar”. | Frammatningsknappen är fortfarande intryckt när limningen är avslutad | Upphör med frammatningen kort före limappliceringen
Munstycket har inte strukits av | När limpistolen efter avslutad limapplicering lyfts upp från limfogen, stryk av munstycket mot arbetsstycket
Arbetsstycket smälter. | Arbetsstycket består av material med låg smälttemperatur, t.ex. Styropor®. | Limmet är inte lämpligt Använd speciallim (low melt) och ställ in bearbetningstemperatur 130 °C med temperaturknappen (9)
Brännskador på fingrarna vid limning | Limmet slår vid applicering igenom papper. | Håll inte arbetsstycket i handen
Limma på värmebeständigt silikonunderlag
Limmet slår vid applicering igenom vävnad. | Håll inte arbetsstycket i handen
Limma på värmebeständigt silikonunderlag
Upphettat arbetsstycke i metall | Håll inte arbetsstycket i handen
Limma på värmebeständigt silikonunderlag
Spänn fast arbetsstycket