# Dane techniczne

Akumulatorowy pistolet do klejenia |  | AdvancedGlue 18V
--- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 603 B64 8..‎‎‎‎
Napięcie znamionowe | V= | 18
Czas nagrzewania ok.A) | min | 2
Temperatura klejenia (do wyboru) | °C °C | 130 200
Maks. wydajność klejenia | g/min | 20
Wkład kleju topliwego
średnica | mm | 11
długość | mm | 45–200
Czas pracyA) na jednym cyklu ładowania akumulatora do |  | 10 wkładów kleju topliwego
Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 0,68–0,99
Dopuszczalna temperatura otoczenia |  |
podczas ładowania | °C | 0 ... +35
podczas pracy i podczas przechowywania | °C | +5 ... +40
Zalecane akumulatory |  | PBA 18V...W-.
Zalecane ładowarkiC) |  | AL 18...

A)

  Pomiar wykonany przy temperaturze 20–25 °C z akumulatorem PBA 18V 2.5Ah W-. oraz temperaturze pracy 200 °C.

B)

  W zależności od zastosowanego akumulatora

C)

  Następujące ładowarki nie są kompatybilne z akumulatorem PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV