# Anvendelsestips

## Forarbejdningstemperatur

Der kan indstilles to forskellige forarbejdningstemperaturer på limpistolen (130 °C og 200 °C).

Hvis du ændrer forarbejdningstemperatur under drift, blinker den pågældende temperaturvalgknap (7) eller (9) grønt, indtil den ønskede temperatur er nået. Nedkølingen fra 200 °C til 130 °C kan tage nogle minutter.

Forarbejdningstemperatur | Materiale
--- | ---
130 °C Temperaturvalgknap (9) | Varmefølsomme materialer (f.eks. Styropor®); ikke egnet til PE, PP, PTFE og blødt PVC
200 °C Temperaturvalgknap (7) | Papir, pap, kort, træ, læder, tekstiler, skumstof, kunststof (undtagen PE, PP, PTFE og blødt PVC), keramik, porcelæn, metal, glas og sten

Brug kun lim, som anbefales af producenten af limpistolen og er egnet til forarbejdningstemperaturen.

## Generelle tip til arbejde og rengøring

Materiale/emne | Anbefaling
--- | ---
Store, lange emner | Påfør limen i punkter
Fleksible materialer (f.eks. tekstiler) | Påfør limen i linjer

- Brug ikke brændbare opløsningsmidler til at rengøre limstederne. Rester af opløsningsmiddel kan blive antændt eller udvikle sundhedsfarlige dampe pga. den varme lim.

Limrester på tøjet kan ikke fjernes igen.

Limstederne kan lakeres.

## Fejl – årsager og afhjælpning

Problem | Årsag | Afhjælpning
--- | --- | ---
Limstav transporteres ikke. | Limstav brugt op | Før ny limstav ind
Limstavsdiameter for stor eller for lille | Brug de anbefalede originale limstave
Limstav for kort | Brug de anbefalede originale limstave
Før yderligere en limstav ind
Limstav falder ud af limpistol. | Limstavsdiameter for lille | Brug de anbefalede originale limstave
Når fremføring er færdig, lang efterløbs- eller efterdryppetid | Smeltetemperatur for limstav for lav | Brug de anbefalede originale limstave
Indstil den rigtige forarbejdningstemperatur med temperaturvalgknappen
Limpistol drypper hele tiden, uden at der trykkes på fremføringstasten. | Smeltetemperatur for limstav for lav | Brug de anbefalede originale limstave
Indstil den rigtige forarbejdningstemperatur med temperaturvalgknappen
Fremføringen kører trægt. | Limstavsdiameter for stor og/eller limstavens smeltetemperatur er for lav | Brug de anbefalede originale limstave
Indstil den rigtige forarbejdningstemperatur med temperaturvalgknappen
Fremføring blokerer pga. bagudgående limudgang. | Limstavsdiameter for lille og/eller limstavens smeltetemperatur for lav | Brug de anbefalede originale limstave
Indstil den rigtige forarbejdningstemperatur med temperaturvalgknappen
Lim strømmer ikke jævnt. | Smeltetemperatur for limstav for lav | Brug de anbefalede originale limstave
Indstil den rigtige forarbejdningstemperatur med temperaturvalgknappen
Fremføring ikke jævn | Tryk langsomt og jævnt på fremføringstasten
Limflade holder kun et sted. | Lim er allerede til dels afkølet før sammenføjning af dele | Saml emner hurtigere
Anbring lim i form af punkter eller strenge i stedet for påføring over hele fladen
Forvarm limflade med varmluftblæser
Indstil den rigtige forarbejdningstemperatur
Sammenlimning løsner sig efter afkøling. | Limflade er fedtet eller for glat | Affedt limflade eller gør den en smule ru
Limflade støvet | Rengør limflade
Emnemateriale ikke egnet | Varmlim ikke egnet, brug speciallim
Påvirkning fra fugt | Brug kun i tørre omgivelser
Omgivelsestemperatur for høj/for lav | Brug kun i det specifikke temperaturområde
Limede kakler løsner sig i fugtige rum. | Fugt trænger ind under klæbestedet. | Varmlim ikke egnet, brug fliselim på cementbasis
Limede skosåler løsner sig. | Fugt får læder til at kvælde og trænger ind under limstedet. | Varmlim ikke egnet, brug speciallim
For enden af limpåføringen opstår der tråde, når limpistolen fjernes fra limstedet. | Der trykkes stadig på fremføringstasten ved afslutningen af limpåføringen | Afslut fremføringen kort før afslutningen af limpåføringen
Dyse ikke aftørret | Stryg dysen af på emnet ved slutningen af limpåføringen, når limpistolen fjernes fra limstedet
Emne smeltet. | Emne består af lavsmeltende materiale som f.eks. Styropor®. | Varmlim ikke egnet Brug speciallim (low melt), og indstil en forarbejdningstemperatur på 130 °C med temperaturvalgknappen (9)
Fingre kan blive forbrændt, hvis limopgave ikke udføres rigtigt | Lim slår igennem ved kontakt med papir. | Hold ikke emnet i hånden
Udfør limarbejde på varmeresistent silikoneunderlag
Lim slår igennem ved kontakt med stof. | Hold ikke emnet i hånden
Udfør limarbejde på varmeresistent silikoneunderlag
Opvarmet emne af metal | Hold ikke emnet i hånden
Udfør limarbejde på varmeresistent silikoneunderlag
Spænd emne fast