# Çalıştırma

## Açma/kapama

- Tutkal tabancasını açmak için, açma /kapama tuşuna (8) basın.
  Tutkal tabancası, en son ayarlanan işlem sıcaklığına (130 °C veya 200 °C) kadar ısınır.
  Isınma sırasında ilgili (7) veya (9) sıcaklık seçim tuşu yeşil renkte yanıp söner. Sürekli olarak yanmaya başladığında tutkal tabancası kullanıma hazır demektir.

Çalışma sırasında işlem sıcaklığını değiştirmeniz halinde, ilgili (7) veya (9) sıcaklık seçim düğmesi, istenen hedef sıcaklığa erişilinceye kadar, yeşil renkte yanıp söner. 200 °C seviyesinden 130 °C seviyesine soğutma işlemi sırasında, bu birkaç dakika sürebilir.

- Tutkal tabancasını kapatmak için, açma/kapama tuşuna (8), ilgili (7) veya (9) sıcaklık seçim düğmesinin LED'i sönene kadar basın.

Not: Tutkal tabancası 10 dak'dan daha uzun süre kullanılmazsa, enerji tasarrufu sağlamak için otomatik olarak kapanır.

- Tekrar açmanın ardından, (7) veya (9) sıcaklık seçim düğmesinin sürekli kırmızı renkte yanması halinde, akünün şarj edilmesi gerekir.

- İşiniz bittikten sonra tutkal tabancasını elinizden güvenli biçimde bırakın ve saklamak üzere kaldırmadan önce tam olarak soğumasını bekleyin. Kızgın meme (nozul) hasara neden olabilir.