# Toepassingstips

## Verwerkingstemperatuur

Op het lijmpistool kunnen twee verschillende verwerkingstemperaturen (130 °C en 200 °C) worden ingesteld.

Als u tijdens gebruik de verwarmingstemperatuur omschakelt, dan knippert de betreffende temperatuurkeuzetoets (7) of (9) zo lang groen tot de gewenste doeltemperatuur is bereikt. Bij het afkoelen van 200 °C naar 130 °C kan dit meerdere minuten duren.

Verwerkingstemperatuur | Materiaal
--- | ---
130 °C temperatuurkeuzetoets (9) | Hittegevoelige materialen (bijv. Styropor®, piepschuim); niet geschikt voor PE, PP, PTFE en zacht PVC
200 °C temperatuurkeuzetoets (7) | Papier, karton, kurk, hout, leer, textiel, schuimstof, kunststof (met uitzondering van PE, PP, PTFE en zacht PVC), keramiek, porselein, metaal, glas en steen

Gebruik uitsluitend lijm die door de fabrikant van het lijmpistool aanbevolen wordt en geschikt is voor de verwerkingstemperatuur.

## Algemene tips voor werken en reiniging

Materiaal/werkstuk | Advies
--- | ---
Lange werkstukken met groot oppervlak | Lijm puntsgewijs aanbrengen
Flexibele materialen (bijv. textiel) | Lijm lijnvormig aanbrengen

- Gebruik geen brandbare oplosmiddelen voor het reinigen van de lijmplaatsen. Oplosmiddelresten kunnen door de hete lijm ontbranden of schadelijke dampen ontwikkelen.

Lijmresten op kleding kunnen niet worden verwijderd.

De lijmplaatsen kunnen worden gelakt.

## Fouten – oorzaken en verhelpen

Probleem | Oorzaak | Verhelpen
--- | --- | ---
Lijmstick wordt niet getransporteerd. | Lijmstick opgebruikt | Nieuwe lijmstick plaatsen
Lijmstickdiameter te groot of te klein | Aanbevolen originele lijmsticks gebruiken
Lijmstick te kort | Aanbevolen originele lijmsticks gebruiken
Een andere lijmstick plaatsen
Lijmstick valt uit het lijmpistool. | Lijmstickdiameter te klein | Aanbevolen originele lijmsticks gebruiken
Na beëindigen van de voorwaartse beweging lange uitloop- of uitdruiptijd | Smelttemperatuur van de lijmstick te laag | Aanbevolen originele lijmsticks gebruiken
Juiste verwerkingstemperatuur met temperatuurkeuzetoets instellen
Lijmpistool druipt voortdurend zonder dat toevoerknop wordt ingedrukt. | Smelttemperatuur van de lijmstick te laag | Aanbevolen originele lijmsticks gebruiken
Juiste verwerkingstemperatuur met temperatuurkeuzetoets instellen
Voorwaartse beweging verloopt zwaar. | Lijmstickdiameter te groot en/of Smelttemperatuur van de lijmstick te laag | Aanbevolen originele lijmsticks gebruiken
Juiste verwerkingstemperatuur met temperatuurkeuzetoets instellen
Voorwaartse beweging geblokkeerd door achterwaarts lekken van lijm. | Lijmstickdiameter te klein en/of Smelttemperatuur van de lijmstick te laag | Aanbevolen originele lijmsticks gebruiken
Juiste verwerkingstemperatuur met temperatuurkeuzetoets instellen
Lijm stroomt niet gelijkmatig. | Smelttemperatuur van de lijmstick te laag | Aanbevolen originele lijmsticks gebruiken
Juiste verwerkingstemperatuur met temperatuurkeuzetoets instellen
Voorwaartse beweging niet gelijkmatig | Toevoerknop langzaam en gelijkmatig indrukken
Lijmvlak houdt slechts op één plaats. | Lijm al deels vóór het samenvoegen van de onderdelen afgekoeld | Werkstukken sneller samenvoegen
In plaats van lijm over het hele vlak aanbrengen lijmpuntjes of rupsen aanbrengen
Lijmvlak met heteluchtpistool voorverwarmen
Juiste verwerkingstemperatuur instellen
Lijmverbinding raakt na afkoeling los. | Lijmvlak vettig of te glad | Lijmvlak ontvetten of licht opruwen
Lijmvlak stoffig | Lijmvlak schoonmaken
Werkstukmateriaal niet geschikt | Hete lijm niet geschikt, speciale lijm gebruiken
Inwerking van vocht | Alleen in een droge omgeving gebruiken
Omgevingstemperatuur te hoog/te laag | Alleen in het gespecificeerde temperatuurbereik gebruiken
Vastgelijmde tegels in vochtige ruimten raken los. | Vocht kruipt onder de lijmplaats. | Hete lijm niet geschikt, tegellijm op cementbasis gebruiken
Gelijmde schoenzolen laten los. | Vocht laat leer opzwellen en kruipt onder de lijmplaats. | Hete lijm niet geschikt, speciale lijm gebruiken
Aan het einde van het aanbrengen van lijm ontstaan bij het optillen van het lijmpistool van de lijmplaats „draden“. | Toevoerknop bij het beëindigen van het aanbrengen van de lijm nog ingedrukt | Kort voor einde van aanbrengen van lijm voorwaartse beweging stoppen
Mondstuk niet afgeveegd | Na het aanbrengen van de lijm bij het optillen van het lijmpistool van de lijmplaats mondstuk aan het werkstuk afvegen
Werkstuk smelt. | Werkstuk bestaat uit bij lage temperatuur smeltend materiaal, bijv. Styropor® (piepschuim). | Hete lijm niet geschikt Speciale lijm (low melt) gebruiken en verwerkingstemperatuur 130 °C met temperatuurkeuzetoets (9) instellen
Verbrandingen aan vingers tijdens lijmen | Lijm slaat door bij aanbrengen op papier. | Werkstuk niet in de hand houden
Lijmverbinding op hittebestendige silicone ondergrond uitvoeren
Lijm slaat door bij aanbrengen op weefsel. | Werkstuk niet in de hand houden
Lijmverbinding op hittebestendige silicone ondergrond uitvoeren
Verhit werkstuk van metaal | Werkstuk niet in de hand houden
Lijmverbinding op hittebestendige silicone ondergrond uitvoeren
Werkstuk vastzetten