# Технічні дані

Акумуляторний клейовий пістолет |  | AdvancedGlue 18V
--- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎3 603 B64 8..‎‎‎‎
Ном. напруга | V= | 18
Час нагрівання прибл.A) | хв | 2
Температура клею (обирається) | °C °C | 130 200
Макс. витрата клею | г/хв | 20
Клейовий стрижень
Діаметр | мм | 11
Довжина | мм | 45–200
Час роботи на одній зарядці акумулятораA) до |  | 10 клейових стрижнів
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014B) | кг | 0,68–0,99
Допустима температура навколишнього середовища |  |
при заряджанні | °C | 0 ... +35
при експлуатації і при зберіганні | °C | +5 ... +40
Рекомендовані акумуляторні батареї |  | PBA 18V...W-.
Рекомендовані зарядні пристроїC) |  | AL 18...

A)

  Виміряно при температурі 20–25 °C з батареєю PBA 18V 2.5Ah W-. та при температурі обробки 200 °C.

B)

  в залежності від використовуваної акумуляторної батареї

C)

  Наступні зарядні пристрої несумісні з акумуляторною батареєю PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV