# Anwendungstipps

## Verarbeitungstemperatur

An der Klebepistole können zwei verschiedene Verarbeitungstemperaturen (130 °C und 200 °C) eingestellt werden.

Stellen Sie während des Betriebs die Verarbeitungstemperatur um, blinkt die entsprechende Temperatur-Wahltaste (7) oder (9) so lange grün, bis die gewünschte Zieltemperatur erreicht ist. Beim Abkühlvorgang von 200 °C auf 130 °C kann dies mehrere Minuten dauern.

Verarbeitungstemperatur | Material
--- | ---
130 °C Temperatur-Wahltaste (9) | Hitzeempfindliche Materialien (z.B. Styropor®); nicht geeignet für PE, PP, PTFE und Weich-PVC
200 °C Temperatur-Wahltaste (7) | Papier, Pappe, Kork, Holz, Leder, Textilien, Schaumstoff, Kunststoff (außer PE, PP, PTFE und Weich-PVC), Keramik, Porzellan, Metall, Glas und Stein

Verwenden Sie nur Klebstoffe, die vom Hersteller der Klebepistole empfohlen werden und für die Verabeitungstemperatur geeignet sind.

## Allgemeine Arbeits- und Reinigungstipps

Material/Werkstück | Empfehlung
--- | ---
großflächige, lange Werkstücke | Klebstoff punktförmig auftragen
flexible Materialien (z.B. Textilien) | Klebstoff linienförmig auftragen

- Verwenden Sie keine brennbaren Lösungsmittel zum Reinigen der Klebestellen. Lösungsmittelreste können sich durch den heißen Kleber entzünden oder schädliche Dämpfe entwickeln.

Klebstoff-Rückstände auf der Kleidung lassen sich nicht wieder entfernen.

Die Klebestellen sind lackierbar.

## Fehler – Ursachen und Abhilfe

Problem | Ursache | Abhilfe
--- | --- | ---
Klebestick wird nicht transportiert. | Klebestick aufgebraucht | neuen Klebestick einführen
Klebestickdurchmesser zu groß oder zu klein | empfohlene Original-Klebesticks verwenden
Klebestick zu kurz | empfohlene Original-Klebesticks verwenden
einen weiteren Klebestick einführen
Klebestick fällt aus der Klebepistole. | Klebestickdurchmesser zu klein | empfohlene Original-Klebesticks verwenden
Nach Beenden des Vorschubs lange Nachlauf- bzw. Nachtropfzeit | Schmelztemperatur des Klebesticks zu niedrig | empfohlene Original-Klebesticks verwenden
richtige Verarbeitungstemperatur mit Temperatur-Wahltaste einstellen
Klebepistole tropft ständig, ohne dass die Vorschubtaste gedrückt wird. | Schmelztemperatur des Klebesticks zu niedrig | empfohlene Original-Klebesticks verwenden
richtige Verarbeitungstemperatur mit Temperatur-Wahltaste einstellen
Vorschub ist schwergängig. | Klebestickdurchmesser zu groß und/oder Schmelztemperatur des Klebesticks zu niedrig | empfohlene Original-Klebesticks verwenden
richtige Verarbeitungstemperatur mit Temperatur-Wahltaste einstellen
Vorschub blockiert durch rückwärtigen Kleberaustritt. | Klebestickdurchmesser zu klein und/oder Schmelztemperatur des Klebesticks zu niedrig | empfohlene Original-Klebesticks verwenden
richtige Verarbeitungstemperatur mit Temperatur-Wahltaste einstellen
Kleber fließt nicht gleichmäßig. | Schmelztemperatur des Klebesticks zu niedrig | empfohlene Original-Klebesticks verwenden
richtige Verarbeitungstemperatur mit Temperatur-Wahltaste einstellen
Vorschub nicht gleichmäßig | Vorschubtaste langsam und gleichmäßig drücken
Klebefläche hält nur an einer Stelle. | Kleber bereits teilweise vor dem Zusammenfügen der Bauteile abgekühlt | Werkstücke schneller zusammenfügen
statt flächigem Kleberauftrag Klebepunkte oder Raupen setzen
Klebefläche mit Heißluftgebläse vorwärmen
richtige Verarbeitungstemperatur einstellen
Klebung löst sich nach dem Erkalten. | Klebefläche fettig oder zu glatt | Klebefläche entfetten oder etwas aufrauen
Klebefläche staubig | Klebefläche säubern
Werkstückmaterial nicht geeignet | Heißklebestoff nicht geeignet, Spezialkleber verwenden
Einwirkung von Feuchtigkeit | nur in trockener Umgebung verwenden
Umgebungstemperatur zu hoch/zu niedrig | nur im spezifizierten Temperaturbereich verwenden
Geklebte Kacheln in Feuchträumen lösen sich ab. | Feuchtigkeit unterwandert die Klebestelle. | Heißklebestoff nicht geeignet, Fliesenkleber auf Zementbasis verwenden
Geklebte Schuhsohlen lösen sich ab. | Feuchtigkeit lässt Leder quellen und unterwandert die Klebestelle. | Heißklebestoff nicht geeignet, Spezialkleber verwenden
Am Ende des Kleberauftrags entstehen beim Abheben der Klebepistole von der Klebestelle „Fäden“. | Vorschubtaste beim Beenden des Kleberauftrags noch gedrückt | kurz vor Ende des Kleberauftrags Vorschub einstellen
Düse nicht abgestreift | am Ende des Kleberauftrags beim Abheben der Klebepistole von der Klebestelle Düse am Werkstück abstreifen
Werkstück schmilzt. | Werkstück besteht aus niedrigschmelzendem Werkstoff, z.B. Styropor®. | Heißklebestoff nicht geeignet Spezialkleber (low melt) verwenden und Verarbeitungstemperatur 130 °C mit Temperatur-Wahltaste (9) einstellen
Verbrennungen an den Fingern beim Verkleben | Kleber schlägt beim Auftrag auf Papier durch. | Werkstück nicht in der Hand halten
Verklebung auf hitzebeständiger Silikonunterlage durchführen
Kleber schlägt beim Auftrag auf Gewebe durch. | Werkstück nicht in der Hand halten
Verklebung auf hitzebeständiger Silikonunterlage durchführen
erhitztes Werkstück aus Metall | Werkstück nicht in der Hand halten
Verklebung auf hitzebeständiger Silikonunterlage durchführen
Werkstück festspannen