# Поддържане и почистване

- Внимание! Изключвайте пистолета за лепене преди дейности по поддръжка и почистване.

- За да работите качествено и сигурно, поддържайте пистолета за лепене чист.

След като лепилото се втвърди, можете да го отстраните с тъп предмет. Не използвайте разтворители. При необходимост съединението може да бъде разглобено отново чрез нагряване.

Поставеният стик за лепене (3) не бива да се изважда назад от пистолета за лепене, за да не се поврежда пистолета за лепене.