# Techniniai duomenys

Akumuliatorinis klijų pistoletas |  | AdvancedGlue 18V
--- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 603 B64 8..‎‎‎‎
Nominalioji įtampa | V= | 18
Įkaitimo laikas apieA) | min | 2
Klijų temperatūra (pasirinktinai) | °C °C | 130 200
Maks.klijavimo našumas | g/min | 20
Klijų lazdelė
Skersmuo | mm | 11
Ilgis | mm | 45–200
Veikimo trukmėA) vieną kartą įkrovus akumuliatorių iki |  | 10 klijų lazdelių
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014“B) | kg | 0,68–0,99
Leidžiamoji aplinkos temperatūra |  |
įkraunant | °C | 0 ... +35
veikiant ir sandėliuojant | °C | +5 ... +40
Rekomenduojami akumuliatoriai |  | PBA 18V...W-.
Rekomenduojami krovikliaiC) |  | AL 18...

A)

  Išmatuota, esant 20–25 °C, su akumuliatoriumi PBA 18V 2.5Ah W-. ir esant 200 °C apdirbimo temperatūrai.

B)

  Priklausomai nuo naudojamo akumuliatoriaus

C)

  Žemiau nurodyti krovikliai PBA akumuliatoriui netinka: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV