# Tööjuhised

## Töötlemistemperatuur

Liimipüstolile saab seada kaks erinevat töötlemistemperatuuri (130 °C ja 200 °C).

Kui muudate töö ajal töötlemistemperatuuri, vilgub vastav temperatuuri valikunupp (7) või (9) seni roheliselt, kuni soovitud sihttemperatuur on saavutatud. Jahutamistoiming temperatuurilt 200 °C temperatuurini 130 °C võib kesta mitu minutit.

Töötlemistemperatuur | Materjal
--- | ---
130 °C Temperatuuri valikunupp (9) | Kuumatundlikud materjalid (nt Styropor®); ei sobi PE, PP, PTFE ja pehme PVC liimimiseks
200 °C Temperatuuri valikunupp (7) | Paber, papp, kork, puit, nahk, tekstiilid, vahtplast, plast (välja arvatud PE, PP, PTFE ja pehme PVC), keraamika, portselan, metall, klaas ja kivi

Kasutage ainult liimipüstoli tootja poolt soovitatud ja töötlemistemperatuuriga sobivaid liime.

## Üldised töö- ja puhastamissoovitused

Materjal/detail | Soovitus
--- | ---
suurepinnalised pikad detailid | Kandke liim peale punktidena
painduvad materjalid (nt tekstiilid) | Kandke liim peale triipudena

- Liimitavate kohtade puhastamiseks ärge kasutage tuleohtlikke lahusteid. Kuuma liimi tõttu võivad lahusti jäägid süttida, samuti võib eralduda kahjulikku auru.

Riietele sattunud liimijääke ei ole võimalik eemaldada.

Liimitud kohad on ülevärvitavad.

## Vead – põhjused ja kõrvaldamine

Probleem | Põhjus | Kõrvaldamine
--- | --- | ---
Liimipulka ei nihutata. | Liimipulk on lõpuni kasutatud | pange sisse uus liimipulk
Liimipulga läbimõõt on liiga suur või liiga väike | kasutage soovitatud originaalliimipulkasid
Liimipulk on liiga lühike | kasutage soovitatud originaalliimipulkasid
lisage veel üks liimipulk
Liimipulk kukub liimipüstolist välja. | Liimipulga läbimõõt on liiga väike | kasutage soovitatud originaalliimipulkasid
Ettenihke lõppemise järel on pikk järeljooksu- või järeltilkumisaeg. | Liimipulga sulamistemperatuur on liiga madal | kasutage soovitatud originaalliimipulkasid
seadke tempeatuuri valikunupuga õige töötlemistemperatuur
Liimipüstol tilgub pidevalt, ilma ettenihkenuppu vajutamata. | Liimipulga sulamistemperatuur on liiga madal | kasutage soovitatud originaalliimipulkasid
seadke tempeatuuri valikunupuga õige töötlemistemperatuur
Ettenihe on raskekäiguline. | Liimipulga läbimõõt on liiga suur ja/või liimipulga sulamistemperatuur on liiga madal | kasutage soovitatud originaalliimipulkasid
seadke tempeatuuri valikunupuga õige töötlemistemperatuur
Liim voolab tagasi ja blokeerib ettenihke. | Liimipulga läbimõõt on liiga väike ja/või liimipulga sulamistemperatuur liiga madal | kasutage soovitatud originaalliimipulkasid
seadke tempeatuuri valikunupuga õige töötlemistemperatuur
Liim ei voola ühtlaselt. | Liimipulga sulamistemperatuur on liiga madal | kasutage soovitatud originaalliimipulkasid
seadke tempeatuuri valikunupuga õige töötlemistemperatuur
Ettenihe ei ole ühtlane | vajutage ettenihkenuppu aeglaselt ja ühtlaselt
Liimitav pind on kinni vaid ühest kohast. | Liim on enne detailide ühendamist osaliselt juba jahtunud | ühendage detailid kiiremini
liimi kogu pinnale kandmise asemel kasutage liimipunkte või liimivalle
soojendage liimitav pind kuumaõhupuhuriga ette
seadke õige töötlemistemperatuur
Liimühendus tuleb pärast jahtumist lahti. | Liimitav pind on rasvane või liiga sile | puhastage liimitavad pinnad rasvast või karestage veidi
Liimitav pind on tolmune | puhastage liimitav pind
Detaili materjal ei ole sobiv | kuumliim ei sobi, kasutage eriliimi
Niiskuse mõju | kasutage ainult kuivas keskkonnas
Ümbritseva keskkonna temperatuur on liiga kõrge / liiga madal | kasutage ainult spetsifitseeritud temperatuuripiirkonnas
Niisketesse ruumidesse liimitud kahhelplaadid tulevad lahti. | Niiskus tungib liimimiskoha alla. | kuumliim ei sobi, kasutage tsemendipõhist plaadiliimi
Liimitud kingatallad tulevad lahti. | Niiskus paisutab nahka ja tungib liimimiskoha alla. | kuumliim ei sobi, kasutage eriliimi
Liimi pealekandmise lõpus tekivad liimipüstoli eemaldamisel liimitavast kohast „niidid". | Liimi pealekandmise lõpetamisel on ettenihkenupp veel surutud | vabastage ettenihkenupp veidi enne liimi pealekandmise lõpetamist
Düüs ei ole puhtaks pühitud | liimi pealekandmise lõpetamisel pühkige düüs enne liimipüstoli kleebitavast kohast kergitamist vastu detaili puhtaks
Detail hakkab sulama. | Detail on valmistatud madala sulamistemperatuuriga materjalist, nt Styropor®. | kuumliim ei sobi kasutage eriliimi (low melt) ja seadke temperatuuri valikunupuga (9) töötlemistemperatuuriks 130 °C
Sõrmede põletused liimimisel | Paberile kantud liim tungib läbi paberi. | ärge hoidke detaili käes
kasutage liimimisel kuumuskindlat silikoonalust
Riidele kantud liim tungib läbi riide. | ärge hoidke detaili käes
kasutage liimimisel kuumuskindlat silikoonalust
Kuumenenud metalldetail | ärge hoidke detaili käes
kasutage liimimisel kuumuskindlat silikoonalust
kinnitage detail