# Consignes de sécurité

×

Lisez attentivement toutes les instructions et consignes de sécurité. Le non-respect des instructions et consignes de sécurité peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou entraîner de graves blessures.

Conservez tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s’y reporter ultérieurement.

- Faites en sorte que le pistolet à colle ne soit pas utilisé par des personnes qui ne sont pas familiarisées avec son fonctionnement ou et qui n’ont pas lu la présente notice.

- Ce pistolet à colle n’est pas prévu pour être utilisé par des enfants ni par des personnes souffrant d’un handicap physique, sensoriel ou mental ou manquant d’expérience ou de connaissances. Il y a sinon risque de blessures et d’utilisation inappropriée.

- Ce pistolet à colle peut être utilisé par les enfants (âgés d’au moins 8 ans) et par les personnes souffrant d’un handicap physique, sensoriel ou mental ou manquant d’expérience ou de connaissances, lorsque ceux-ci sont sous la surveillance d’une personne responsable de leur sécurité ou après avoir reçu des instructions sur la façon d’utiliser le pistolet à colle en toute sécurité et après avoir bien compris les dangers inhérents à son utilisation. Il y a sinon risque de blessures et d’utilisation inappropriée.

- Ne laissez pas les enfants sans surveillance. Faites en sorte qu’ils ne jouent pas avec le pistolet à colle.

- Ne confiez pas le nettoyage et l’entretien du pistolet à colle à des enfants sans surveillance.

- Inspectez le pistolet à colle avant chaque utilisation. N'utilisez plus le pistolet à colle si vous constatez des dommages. N'ouvrez pas le pistolet à colle vous-même. Ne confiez sa réparation qu’à un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange d’origine. Des pistolets à colle endommagés augmentent le risque de choc électrique.

- Ne laissez pas le pistolet à colle sans surveillance quand il est en marche.

| Conservez la batterie à l’abri de la chaleur, en la protégeant p. ex. de l'ensoleillement direct, du feu, de la saleté, de l’eau et de l’humidité. Il existe un risque d'explosion et de courts-circuits.

- Ne jetez pas les bâtonnets de colle dans le feu.

- Après utilisation, posez le pistolet à colle avec la buse orientée vers le haut et laissez-le refroidir complètement avant de l’emballer ou de le ranger. La buse chaude peut causer des dommages.

- Ne rechargez les batteries qu’avec le chargeur spécifié par le fabricant. Il y a sinon risque d’incendie.

- N’utilisez l’accu qu’avec des produits du fabricant. Tout risque de surcharge dangereuse sera alors exclu.

- Lorsque l’accu n’est pas utilisé, le tenir à l’écart de tout objet métallique (trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres objets de petite taille) susceptible de créer un court-circuit entre les contacts. Le court-circuitage des contacts d’un accu peut causer des brûlures ou causer un incendie.

- Si l’accu est endommagé ou utilisé de manière non conforme, des vapeurs peuvent s’échapper. L’accu peut brûler ou exploser. Ventilez le local et consultez un médecin en cas de malaise. Les vapeurs peuvent entraîner des irritations des voies respiratoires.

- En cas d’utilisation inappropriée ou de défectuosité de l’accu, du liquide inflammable peut suinter de l’accu. Évitez tout contact avec ce liquide. En cas de contact accidentel, rincez abondamment à l’eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consultez en plus un médecin dans les meilleurs délais. Le liquide qui s’échappe de l’accu peut causer des irritations ou des brûlures.

- Les objets pointus comme un clou ou un tournevis et le fait d’exercer une force extérieure sur le boîtier risque d’endommager l’accu. Il peut en résulter un court-circuit interne et l’accu risque de s’enflammer, de dégager des fumées, d’exploser ou de surchauffer.

- N’ouvrez pas l’accu. Risque de court-circuit.

- Ne touchez pas la buse brûlante. Il y a risque de brûlure.

- Portez des lunettes de protection lors d’une utilisation en hauteur. Cela protège ainsi vos yeux des gouttes de colle qui tombent.

- Ne dirigez pas le pistolet à colle vers vous ou vers d’autres personnes lors de son utilisation. La colle chaude qui sort par la buse peut causer des brûlures.

- Assurez-vous que la température réglée est adaptée au bâtonnet de colle utilisé. Si la température réglée est trop élevée, la colle devient trop liquide et peut s’écouler de manière incontrôlée. Si la température réglée est trop basse, la colle ne peut pas se lier correctement avec le matériau.