# Tehnički podaci

Akumulatorski pištolj za lepljenje |  | AdvancedGlue 18V
--- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎3 603 B64 8..‎‎‎‎
Nominalni napon | V= | 18
Vreme zagrevanja otpr.A) | min | 2
Temperatura za lepljenje (po izboru) | °C °C | 130 200
Maks. snaga lepljenja | g/min | 20
Lepak u stiku
Prečnik | mm | 11
Dužina | mm | 45–200
Trajanje radaA) po punjenju akumulatora do |  | 10 lepkova u stiku
Težina u skladu sa EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 0,68–0,99
Dozvoljena temperatura okruženja |  |
Prilikom punjenja | °C | 0 ... +35
Tokom rada i pri skladištenju | °C | +5 ... +40
Preporučeni akumulatori |  | PBA 18V...W-.
Preporučeni punjačiC) |  | AL 18...

A)

  Mereno na 20–25 °C sa akumulatorom PBA 18V 2.5Ah W-. i temperaturom obrade 200 °C.

B)

  Zavisi od upotrebljene akumulatorske baterije

C)

  Sledeći punjači nisu kompatibilni sa akumulatorom PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV