# Puesta en marcha

## Interruptor de conexión/desconexión

- Para encender la pistola de pegamento, pulse al tecla de conexión/desconexión (8).
  La pistola de pegamento calienta con la última temperatura de procesamiento ajustada (130 °C o 200 °C).
  Durante el calentamiento, el selector de temperatura correspondiente (7) o (9) parpadea en verde. La pistola de pegamento está preparada para el funcionamiento cuando el selector está iluminado en verde de manera permanente.

Si durante el funcionamiento ajusta la temperatura de procesamiento, el selector de temperatura correspondiente (7) o (9) se iluminan en verde hasta que se alcanza la temperatura deseada. Durante el proceso de enfriamiento de 200 °C a 130 °C, esto puede durar varios minutos.

- Para apagar la pistola de pegamento, pulse la tecla de conexión/desconexión (8) hasta que el LED del selector de temperatura correspondiente (7) o (9) se apague.

Nota: si no se utiliza la pistola después de 10 minutos, la pistola de pegamento se apaga automáticamente para ahorrar energía.

- Si el selector de temperatura (7) o (9) se ilumina en rojo de manera permanente después de volver a encender la pistola significa que se tiene que cargar la batería.

- Deposite la pistola para pegar de forma segura después de su uso y déjela enfriar completamente antes de guardarla. La boquilla caliente puede causar daños.