# Tekniske data

Batteridrevet limpistol |  | AdvancedGlue 18V
--- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 603 B64 8..‎‎‎‎
Nominell spenning | V= | 18
Oppvarmingstid ca.A) | min | 2
Limetemperatur (alternativt) | °C °C | 130 200
Maks. limmengde | g/min | 20
Limstav
Diameter | mm | 11
Lengde | mm | 45–200
BrukstidA) per batterilading inntil |  | 10 limstaver
Vekt i samsvar med EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 0,68–0,99
Tillatt omgivelsestemperatur |  |
ved lading | °C | 0 ... +35
under drift og ved lagring | °C | +5 ... +40
Anbefalte batterier |  | PBA 18V...W-.
Anbefalte ladereC) |  | AL 18...

A)

  Målt ved 20–25 °C med batteri PBA 18V 2.5Ah W-. og bearbeidngstemperatur på 200 °C.

B)

  Avhengig av batteriet

C)

  De følgende laderne er ikke kompatible med batteriet PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV