# Conseils d’utilisation

## Température de collage

Il est possible de sélectionner deux températures (130 °C et 200 °C) sur le pistolet à colle.

Si vous changez de température en cours d’utilisation, la touche de sélection de température correspondante ((7) ou (9)) se met à clignoter en vert jusqu’à ce que la nouvelle température réglée soit atteinte. Le pistolet à colle peut mettre plusieurs minutes à passer de 200 °C à 130 °C.

Température de collage | Matériau
--- | ---
130 °C Touche de sélection de température (9) | Matériaux sensibles à la chaleur (p. ex. polystyrène) ; ne convient pas pour PE, PP, PTFE et PVC souple
200 °C Touche de sélection de température (7) | Papier, carton, liège, bois, cuir, textiles, mousse, plastiques (sauf PE, PP, PTFE et PVC souple), céramique, porcelaine, métal, verre et pierre

N’utilisez que des colles recommandées par le fabricant du pistolet à colle et adaptées aux températures sélectionnables.

## Conseils pour l’utilisation et le nettoyage

Matériau/pièce | Recommandation
--- | ---
Pièces larges, longues | Appliquer la colle sous forme de points
Matériaux souples (p. ex. textiles) | Appliquer la colle sous forme de cordon

- N’utilisez pas de solvants inflammables pour nettoyer les surfaces de collage. Les résidus de solvants peuvent s’enflammer sous l’action de la colle chaude ou produire des vapeurs dangereuses.

Les résidus de colle sur les vêtements ne peuvent pas être enlevés.

Il est possible de vernir les surfaces de collage.

## Défaut – Causes et remèdes

Problème | Cause | Remède
--- | --- | ---
Le bâtonnet de colle n’est pas transporté. | Bâtonnet de colle déjà tout utilisé | Insérer un nouveau bâtonnet de colle
Diamètre du bâtonnet de colle trop grand ou trop petit | Utiliser uniquement les bâtonnets de colle d’origine recommandés
Bâtonnet de colle trop court | Utiliser uniquement les bâtonnets de colle d’origine recommandés
Introduire un autre bâtonnet de colle
Le bâtonnet de colle sort du pistolet par l’arrière. | Diamètre du bâtonnet de colle trop petit | Utiliser uniquement les bâtonnets de colle d’origine recommandés
La colle continue de couler ou d’être transportée après avoir relâché la gâchette | Température de fusion du bâtonnet de colle trop basse | Utiliser uniquement les bâtonnets de colle d’origine recommandés
Régler la bonne température avec la touche de sélection de température
De la colle coule sans cesse, même quand la gâchette n’est pas actionnée. | Température de fusion du bâtonnet de colle trop basse | Utiliser uniquement les bâtonnets de colle d’origine recommandés
Régler la bonne température avec la touche de sélection de température
La colle sort difficilement de la buse. | Le bâtonnet de colle a un trop gros diamètre et/ou la température de fusion du bâtonnet de colle est trop basse | Utiliser uniquement les bâtonnets de colle d’origine recommandés
Régler la bonne température avec la touche de sélection de température
L’avance est bloquée parce que de la colle coule vers l’arrière. | Le bâtonnet de colle a un trop petit diamètre et/ou la température de fusion du bâtonnet de colle est trop basse | Utiliser uniquement les bâtonnets de colle d’origine recommandés
Régler la bonne température avec la touche de sélection de température
La colle ne coule pas régulièrement. | Température de fusion du bâtonnet de colle trop basse | Utiliser uniquement les bâtonnets de colle d’origine recommandés
Régler la bonne température avec la touche de sélection de température
Avance irrégulière | Exercer une pression régulière et modérée sur la gâchette
Le collage ne tient pas partout. | La colle a déjà refroidi à certains endroits avant d’appliquer les deux parties l’une contre l’autre | Assembler les pièces plus rapidement
Ne pas recouvrir de colle la surface toute entière, appliquer seulement des points ou cordons de colle
Préchauffer la surface de collage à l’aide d’un décapeur thermique
Régler la bonne température de collage
La colle se détache après avoir refroidi. | Surface de collage grasse ou trop lisse | Dégraisser la surface de collage ou la rendre un peu rugueuse
Surface de collage poussiéreuse | Nettoyer la surface de collage
Matériau de la pièce inadapté au collage | Colle thermofusible inappropriée, utiliser une colle spéciale
Action de l’humidité | N’utiliser le pistolet que dans un environnement sec
Température ambiante trop élevée/trop basse | N’utiliser le pistolet que dans la plage de températures spécifiée
Certains carreaux collés dans des endroits humides se détachent. | Présence d’humidité sous le collage. | Colle thermofusible inappropriée, utiliser une colle spéciale à base de ciment
Des semelles de chaussures collées se décollent. | L’humidité fait gonfler le cuir et s’infiltre dans le collage. | Colle thermofusible inappropriée, utiliser une colle spéciale
À la fin du collage, des fils se forment en soulevant le pistolet à colle. | La gâchette n’a pas été relâchée à temps à la fin du collage | Relâchez la gâchette peu avant la fin du collage
La buse n’a pas été raclée à la fin du collage | À la fin du collage, racler la buse contre la pièce juste avant de soulever le pistolet
La pièce fond. | La pièce est constituée d’un matériau qui fond à basse température (polystyrène par ex.). | Colle thermofusible inappropriée Utiliser une colle spéciale (low melt) et sélectionner une température de collage de 130 °C avec la touche de sélection de température (9)
Brûlures des doigts lors de l’opération de collage | La chaleur de la colle traverse le papier lors du collage. | Ne pas tenir la pièce avec la main
Effectuer le collage sur une surface en silicone résistant à la chaleur
La chaleur de la colle traverse le tissu lors du collage. | Ne pas tenir la pièce avec la main
Effectuer le collage sur une surface en silicone résistant à la chaleur
La pièce en métal collée devient très chaude | Ne pas tenir la pièce avec la main
Effectuer le collage sur une surface en silicone résistant à la chaleur
Fixer la pièce dans un étau ou autre