# Uporaba

## Vklop/izklop

- Za vklop lepilne pištole pritisnite tipko za vklop/izklop (8).
  Lepilna pištola sveti z zadnjo nastavljeno temperaturo obdelave (130 °C ali 200 °C).
  Med segrevanjem utripa ustrezna izbirna tipka za temperaturo (7) ali (9) zeleno. Če sveti trajno zeleno, je lepilna pištola pripravljena na delovanje.

Če med delovanjem spremenite temperaturo obdelave, utripa ustrezna izbirna tipka za temperaturo (7) ali (9) tako dolgo zeleno, dokler ne bo dosežena zelena ciljna temperatura. Pri hlajenju z 200 °C na 130 °C lahko to traja več minut.

- Za izklop lepilne pištole držite tipko za vklop/izklop (8) pritisnjeno tako dolgo, dokler ne bo LED-dioda ustrezne izbirne tipke za temperaturo (7) ali (9) ugasnila.

Opomba: če lepilne pištole dlje kot 10 min ne uporabljate, se samodejno izklopi, da varčuje energijo.

- Če sveti izbirna tipka za temperaturo (7) ali (9) po vnovičnem vklopu trajno rdeče, potem morate akumulatorsko baterijo napolniti.

- Lepilno pištolo po uporabi varno odložite. Preden jo pospravite, naj se popolnoma ohladi. Vroča šoba lahko povzroči škodo.