# Dicas de aplicação

## Temperatura de aplicação

Na pistola de colar podem ser definidas duas temperaturas de aplicação diferentes (130 °C e 200 °C).

Se alterar a temperatura de aplicação durante o funcionamento, a respetiva tecla de seleção da temperatura (7) ou (9) pisca a verde até que a temperatura desejada seja alcançada. Tal pode demorar alguns minutos no processo de arrefecimento de 200 °C para 130 °C.

Temperatura de aplicação | Material
--- | ---
130 °C Tecla de seleção da temperatura (9) | Materiais sensíveis ao calor (p. ex. Styropor®); não indicados para polietileno, polipropileno, PTFE e PVC maleável
200 °C Tecla de seleção da temperatura (7) | Papel, papelão, cortiça, madeira, cabedal, têxteis, espuma, plástico (exceto polietileno, polipropileno, PTFE e PVC maleável), cerâmica, porcelana, metal, vidro e pedra

Use apenas colas recomendadas pelo fabricante da pistola de colar e que sejam adequadas para a temperatura de aplicação.

## Dicas gerais de trabalho e limpeza

Material/peça a ser trabalhada | Recomendação
--- | ---
Peças largas e longas | Aplicar a cola em pontos
Materiais flexíveis (p. ex. têxteis) | Aplicar a cola linearmente

- Não use solventes inflamáveis para limpar junções. Os restos de solventes podem inflamar-se com a cola quente ou desenvolver vapores nocivos.

Restos de cola sobre a roupa não podem mais ser removidos.

Os locais colados podem ser pintados.

## Erros – Causas e soluções

Problema | Causa | Solução
--- | --- | ---
O bastão de cola não é transportado. | Bastão de cola gasto | Inserir um novo bastão de cola
Diâmetro do bastão de cola demasiado grande ou pequeno | Utilizar bastões de cola originais recomendados
Bastão de cola muito curto | Utilizar bastões de cola originais recomendados
Inserir um outro bastão de cola
O bastão de cola cai para fora da pistola de colar. | Diâmetro do bastão de cola muito pequeno | Utilizar bastões de cola originais recomendados
Depois de terminar o avanço há um tempo de gotejamento posterior | Temperatura de derreter do bastão de cola muito baixa | Utilizar bastões de cola originais recomendados
Definir a temperatura de aplicação correta com a tecla de seleção da temperatura
A pistola de colar está sempre a pingar, sem ter sido pressionada a tecla de avanço. | Temperatura de derreter do bastão de cola muito baixa | Utilizar bastões de cola originais recomendados
Definir a temperatura de aplicação correta com a tecla de seleção da temperatura
O avanço ocorre com dificuldade. | Diâmetro do bastão de cola demasiado grande e/ou temperatura de derreter do bastão de cola muito baixa | Utilizar bastões de cola originais recomendados
Definir a temperatura de aplicação correta com a tecla de seleção da temperatura
O avanço bloqueia devido à saída da cola por trás. | Diâmetro do bastão de cola muito pequeno e/ou temperatura de derreter do bastão de cola muito baixa | Utilizar bastões de cola originais recomendados
Definir a temperatura de aplicação correta com a tecla de seleção da temperatura
A cola não flui uniformemente. | Temperatura de derreter do bastão de cola muito baixa | Utilizar bastões de cola originais recomendados
Definir a temperatura de aplicação correta com a tecla de seleção da temperatura
Avanço não uniforme | Pressionar a tecla de avanço devagar e uniformemente
A área de colagem só aguenta num ponto. | A cola já secou parcialmente antes de colar os componentes | Juntar mais depressa as peças a colar
Aplicar cola em toda a superfície, pontos de cola ou filas de cola
Pré-aquecer a superfície a colar com um soprador de ar quente
Definir a temperatura de aplicação correta
A união colada solta-se depois de arrefecer. | Superfície a colar com gordura ou demasiado lisa | Remover a gordura da superfície a colar ou torná-la mais áspera
Superfície a colar com pó | Limpar a superfície a colar
Material da peça não adequado | Cola quente não apropriada, usar cola especial
Efeito da humidade | Utilizar apenas num ambiente seco
Temperatura ambiente demasiado alta/baixa | Utilizar apenas na faixa de temperatura especificada
Os ladrilhos colados se soltam em recintos húmidos. | Infiltração de humidade no ponto de cola. | Cola quente não apropriada, usar cola para azulejos à base de cimento
As solas coladas soltam-se. | A humidade dilata o couro e penetra no local colado. | Cola quente não apropriada, usar cola especial
No final da aplicação da cola formam-se «fios» ao elevar a pistola de colar do local a ser colado. | Tecla de avanço ainda premida ao terminar de aplicar a cola | Parar o avanço pouco antes de terminar a aplicação da cola
O bico não foi limpo | Depois de aplicar a cola, ao levantar a pistola de colar do local de colagem, limpar o bocal na peça
A peça a ser colada derrete. | A peça a ser colada é de material com baixa temperatura de fusão, por ex. Styropor®. | Cola quente não apropriada Usar cola especial (low melt) e definir a temperatura de aplicação de 130 °C com a tecla de seleção da temperatura (9)
Queimaduras nos dedos ao colar | A cola passa pelo papel durante a aplicação da cola. | Não segurar a peça na mão
Efetuar a colagem numa base de silicone resistente ao calor
A cola passa pelo tecido durante a aplicação da cola. | Não segurar a peça na mão
Efetuar a colagem numa base de silicone resistente ao calor
Peça aquecida de metal | Não segurar a peça na mão
Efetuar a colagem numa base de silicone resistente ao calor
Fixar a peça