# Seadme kasutuselevõtt

## Sisse-/väljalülitamine

- Vajutage liimipüstoli sisselülitamiseks sisse/välja nuppu (8).
  Liimipüstol kuumeneb viimati seatud töötlemistemperatuurile (130 °C või 200 °C).
  Kuumenemise ajal vilgub vastav temperatuuri valikunupp (7) või (9) roheliselt. Kui see põleb pidevalt roheliselt, on liimipüstol töövalmis.

Kui muudate töö ajal töötlemistemperatuuri, vilgub vastav temperatuuri valikunupp (7) või (9) seni roheliselt, kuni soovitud sihttemperatuur on saavutatud. Jahutamistoiming temperatuurilt 200 °C temperatuurini 130 °C võib kesta mitu minutit.

- Liimipüstoli väljalülitamiseks vajutage seni sisse/välja nuppu (8), kuni LED vastaval temperatuuri valikunupul (7) või (9) kustub.

Suunis: Kui liimipüstolit kauem kui 10 min ei kasutata, lülitub see energia säästmiseks automaatselt välja.

- Kui temperatuuri valikunupp (7) või (9) põleb uuesti sisselülitamise järel pidevalt punaselt, peate akut laadima.

- Pärast kasutamist asetage liimipüstol stabiilsele alusele ja laske sellel enne kokkupakkimist täielikult jahtuda. Kuum otsak võib tekitada kahjustusi.