# Технические данные

Аккумуляторный |  | AdvancedGlue 18V
--- | --- | ---
Товарный номер |  | ‎3 603 B64 8..‎‎‎‎
Номинальное напряжение | V= | 18
Время разогрева прибл.A) | мин. | 2
Температура склеивания (на выбор) | °C °C | 130 200
Макс. производительность склеивания | г/мин. | 20
Клеевой стержень
Диаметр | мм | 11
Длина | мм | 45–200
Продолжительность работыA) при аккумуляторе, заряженном на |  | 10 клеевых стержней
Масса согласно EPTA-Procedure 01:2014B) | кг | 0,68–0,99
Допустимая температура внешней среды |  |
во время зарядки | °C | 0 ... +35
во время эксплуатации и во время хранения | °C | +5 ... +40
Рекомендуемые аккумуляторы |  | PBA 18V...W-.
Рекомендуемые зарядные устройстваC) |  | AL 18...

A)

  Измерения при 20–25 °C с аккумулятором PBA 18V 2.5Ah W-.и температурой работы 200 °C.

B)

  в зависимости от используемой аккумуляторной батареи

C)

  Следующие зарядные устройства несовместимы с аккумулятором PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV