# Tehniskie dati

Akumulatora līmpistole |  | AdvancedGlue 18V
--- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 603 B64 8..‎‎‎‎
Nominālais spriegums | V= | 18
Aptuvenais uzsilšanas laiksA) | min. | 2
Līmvielas temperatūra (pēc izvēles) | °C °C | 130 200
Maks. līmēšanas jauda | g/min. | 20
Līmvielas stienis
Diametrs | mm | 11
Garums | mm | 45–200
Darbības laiksA) ar vienu akumulatora uzlādi līdz |  | 10 līmvielas stieņiem
Svars atbilstīgi EPTA-Procedure 01: 2014B) | kg | 0,68–0,99
Pieļaujamā apkārtējā gaisa temperatūra |  |
Uzlādes laikā | °C | 0 ... +35
Darbības laikā , kā arī glabāšanas laikā | °C | +5 ... +40
Ieteicamie akumulatori |  | PBA 18V...W-.
Ieteicamās uzlādes ierīcesC) |  | AL 18...

A)

  Mērījums 20–25 °C temperatūrā ar akumulatoru PBA 18V 2.5Ah W-. un apstrādes temperatūru 200 °C.

B)

  Atkarībā no izmantojamā akumulatora

C)

  Sekojošās uzlādes ierīces nav saderīgas ar akumulatoriem PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV