# Вказівки щодо роботи

- Бережіть людей і тварин від гарячого клею і кінчика сопла. Клей і наконечник насадки нагріваються приблизно до 200 °C, існує ризик опіків. Якщо гарячий клей потрапив на шкіру, негайно підставте обпечене місце на декілька хвилин під холодну проточну воду. Не намагайтеся видалити гарячий клей зі шкіри.

Використовуйте лише ті клеї, які рекомендовані виробником клейового пістолета та підходять для температури обробки.

Клейові з'єднання можуть ослабнути під впливом вологи або тепла.

## Підготовка до склеювання

Місця склеювання повинні бути чистими, сухими та нежирними.

Склеювані матеріали і основа, на якій виконуватимуться роботи, не повинні бути легкозаймистими або горючими.

Протестуйте заздалегідь чутливі до нагрівання матеріали на пробній заготовці на предмет їх придатності.

Температура склеюваних заготовок повинна бути не нижче +5 °C і не вище +50 °C.

Матеріали, що швидко охолоджують клей, потрібно заздалегідь прогріти термоповітродувкою.

## Склеювання

- Введіть придатний для матеріалу клейовий стрижень (3) у відсік клейового стрижня (4).
- Увімкніть клейовий пістолет і, при необхідності, виберіть відповідну температуру роботи клейового стрижня, натиснувши відповідну кнопку вибору температури (7) або (9).
- Дайте клейовому пістолету нагрітися. Кнопка вибору температури блимає зеленим кольором.

Щойно кнопка вибору температури загориться зеленим світлом, клейовий пістолет готовий до роботи.

- Натисніть кнопку подачі (10) з помірним тиском і нанесіть клей на одну сторону.
- Після нанесення клею негайно притисніть матеріали, які потрібно з’єднати, приблизно на 30 секунд.
  Коректування місця склеювання іще можливе.

Склеєне місце можна навантажувати прибл. через 5 хвил.

Якщо під час роботи ви зміните температуру обробки, відповідна кнопка вибору температури (7) або (9) блимає зеленим кольором, доки не буде досягнуто бажаної цільової температури.При охолодженні з 200 °C до 130 °C це може тривати кілька хвилин.

- Будьте обережні, щоб не торкнутися гарячого клею. Для стискання проникних матеріалів використовуйте силіконову підкладку.

## Зміна насадки

Використовуйте лише оригінальні насадки Bosch (1 600 A02 EU3).

- Насадку (1) можна міняти лише у теплому стані. Для цього короткочасно розігрійте клейовий пістолет.

- При заміні насадок надягайте захисні рукавички. Торкайтеся нагрітої насадки тільки за термозахисний елемент (2). Існує ризик отримати опіки від гарячого наконечника насадки.

- Затягніть нову насадку (1) вручну.