# Instrucciones para la ‌operación

- Proteja a las personas y a los animales ante el adhesivo caliente y la punta de la boquilla. El pegamento y la punta de la boquilla alcanzan una temperatura de aprox. 200 °C. Existe riesgo de quemaduras. Si el adhesivo caliente llega a tocar su piel, coloque inmediatamente la zona afectada durante algunos minutos bajo un chorro de agua fría. No intente quitar el adhesivo caliente de la piel.

Utilice únicamente pegamentos que hayan sido recomendados por el fabricante y que sean apropiados para la temperatura de procesamiento.

Las uniones por pegamento pueden deshacerse por la exposición a la humedad o calor.

## Preparativos para el pegado

Las áreas que se van a pegar deben estar limpias, secas y exentas de grasa.

Los materiales por pegar, así como la base sobre la que se realiza el trabajo, no deben ser fácilmente inflamables ni combustibles.

En materiales sensibles al calor compruebe en una pieza de muestra si pueden pegarse.

Las piezas que se van a pegar no deben estar más frías que +5 °C y no más calientes que +50 °C.

Si se utilizan materiales que enfrían el pegamento rápidamente, se recomienda precalentarlos con una pistola de aire caliente.

## Pegado

- Introduzca la barra de adhesivo adecuada para el material (3) en el compartimento de barras de adhesivo (4).
- Encienda la pistola de pegamento y seleccione la temperatura de procesamiento adecuada para la barra de adhesivo pulsando el selector de temperatura correspondiente (7) o (9).
- Deje que la pistola de pegamento se caliente. El selector de temperatura parpadea en verde.

La pistola de pegamento está lista para el funcionamiento tan pronto como el selector de temperatura se ilumina en verde de manera permanente.

- Presione ejerciendo una presión moderada en el gatillo de avance (10) y aplique el pegamento en un lado.
- Presione los materiales que desea pegar inmediatamente después de aplicar el pegamento durante unos 30 s.
  Todavía se pueden realizar correcciones de los puntos de unión.

Tras un tiempo de enfriamiento de unos 5 minutos, la unión ya es estable.

Si durante el funcionamiento ajusta la temperatura de procesamiento, el selector de temperatura correspondiente (7) o (9) se iluminan en verde hasta que se alcanza la temperatura deseada. Durante el proceso de enfriamiento de 200 °C a 130 °C, esto puede durar varios minutos.

- Tenga cuidado de no entrar en contacto con el adhesivo caliente. Use una base de silicona para comprimir materiales permeables.

## Cambio de boquilla

Utilice exclusivamente boquillas originales de Bosch (1 600 A02 EU3‎).

- La boquilla (1) solo se puede cambiar cuando está caliente. Para ello, caliente brevemente la pistola de pegamento.

- Utilice guantes de protección cuando cambie la boquilla. Toque la boquilla caliente solo por la protección contra el calor(2). Existe peligro de quemaduras en la punta de la boquilla.

- Apriete la nueva boquilla (1) a mano.