# Vzdrževanje in čiščenje

- Pozor! Lepilno pištolo pred vzdrževanjem in čiščenjem izklopite.

- Za dobro in varno delovanje mora biti lepilna pištola čista.

Ko se lepilo strdi, ga lahko odstranite s topim predmetom. Za čiščenje ne uporabljajte topil. Zlepljena mesta lahko po potrebi ločite s segrevanjem.

Vstavljenega lepilnega vložka (3) iz lepilne pištole ni dovoljeno odstraniti v smeri nazaj, da se lepilna pištola ne poškoduje.