# Tekniset tiedot

Akkuliimapistooli |  | AdvancedGlue 18V
--- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 603 B64 8..‎‎‎‎
Nimellinen jännite | V= | 18
Kuumennusaika n.A) | min | 2
Liiman lämpötila (valinnainen) | °C °C | 130 200
Maks. syöttöteho | g/min | 20
Liimapuikko
Halkaisija | mm | 11
Pituus | mm | 45−200
KäyttöaikaA) per akkulataus noin |  | 10 liimapuikkoa
Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaanB) | kg | 0,68−0,99
Sallittu ympäristön lämpötila |  |
Latauksen aikana | °C | 0...+35
Käytössä ja säilytyksessä | °C | +5...+40
Suositellut akut |  | PBA 18V...W-.
Suositellut latauslaitteetC) |  | AL 18...

A)

  Mitattu 20–25 °C lämpötilassa PBA 18V 2.5Ah W-. -akulla ja työkalun 200 °C käyttölämpötilalla.

B)

  riippuen käytetystä akusta

C)

  Seuraavat latauslaitteet eivät ole yhteensopivia PBA-akun kanssa: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV